Снятие и установка переднего бампера

Детали установки переднего бампера

1 — Накладка бампера 2 — Балка бампера 3 — Боковая стойка 4 — Боковой кронштейн 5 — Крышки | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 70 ± 1

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки переднего бампера представлены на иллюстрации. 2. Откройте капот. 3. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 4. С целью обеспечения доступа к крепежным элементам отогните передние края локеров защиты колесных арок. 5. Извлеките нижние боковые пластмассовые фиксаторы крепления накладки бампера (по два с каждой стороны бампера). 6. Извлеките верхние и нижние пластмассовые фиксаторы, слегка оттяните накладку бампера и отсоедините электропроводку от противотуманных фар. 7. Снимите накладку бампера, отдайте две крепежных гайки и снимите балку бампера 8. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с требуемым усилием.