Снятие, установка и регулировка промежуточной шестерни задней передачи

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей). 3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 4. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки). 5. Снимите сборку вала ведущей шестерни главной передачи (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес). 6. Снимите сборку первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП). 7. Снимите сборку переднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала). 8. Снимите вилки и штоки переключения передач (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач).
| 9. Извлеките штифт и снимите вал, промежуточную шестерню задней передачи и шайбу. A — Штифт B — Вал промежуточной шестерни C — Промежуточная шестерня D — Шайба
10. Снимите рычаг выбора задней передачи. 11. Оцените состояние промежуточной шестерни задней передачи и ее вала. Дефектные компоненты замените.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| Вал промежуточной шестерни устанавливается с задней стороны. В заключение отрегулируйте зазор между промежуточной шестерней задней передачи и стенкой корпуса трансмиссии (см. ниже).

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Сдвиньте рычаг выбора задней передачи на заднюю сторону. Измерьте зазор «A» между промежуточной шестерней задней передачи и стенкой картера трансмиссии. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (6.0 ÷ 7.5 мм), обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите подборку нового рычага и выполните его регулировку.
Перечень выпускаемых рычагов выбора задней передачи
№ детали | Маркировка | Примечания
32820AA070 | 7 | Дальше от стенки
32820AA080 | 8 | Стандартный рычаг
32820AA090 | 9 | Ближе к стенке
| 2. Подобрав рычаг, переведите его в нейтральное положение и путем подгонки шайбы добейтесь сокращения зазора до 0 ÷ 0.5 мм.
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
803020151 | 0.4
803020152 | 1.1
803020153 | 1.5
803020154 | 1.9
803020155 | 2.3