Снятие и установка звездочек привода распределительных валов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). 3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
| 4. С помощью специальной головки (ST 18231АА000) отпустите крепеж звездочки распределительного вала.
5. Проверьте зубья звездочки на наличие признаков чрезмерного износа, царапин и прочих механических повреждений. 6. Установка производится в обратном порядке. Проверьте плотность посадки звездочки на шпонке, проследите, чтобы крепеж был затянут с требуемым усилием (13 Нм).