Спецификации

Общие параметры |
Обозначение двигателей |
Двигатели 2.0 л | EJ201
Двигатели 2.5 л | EJ251
Двигатели 3.0 л | EZ30D
Тип двигателя |
Модели 2.0 и 2.5 л | 4-цилиндровый 4-тактный оппозитный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением и горизонтальным расположением в передней части автомобиля
Модели 3.0 л | 6-цилиндровый, 4-тактный оппозитный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением и горизонтальным расположением в передней части автомобиля
Схема расположения клапанного механизма
Модели 2.0 и 2.5 л | С верхним расположением одного (на головку цилиндров) распределительного вала (SOHC), 16 клапанов, ременный привод ГРМ
Модели 3.0 л | С верхним расположением двух (на головку цилиндров) распределительных валов (DOHC), 24 клапана, цепной привод ГРМ
Объем цилиндров, см 3 |
Двигатели 2.0 л | 1994
Двигатели 2.5 л | 2457
Двигатели 3.0 л |
Модели 2001 г.вып. | 2999
Модели 2002 г.вып. | 3000
Система питания (все модели) | Распределенный впрыск (MPFI)
Порядок зажигания
Двигатели 2.0 и 2.5 л | 1-3-2-4
Двигатели 3.0 л | 1-6-3-2-5-4
Степень сжатия
Двигатели 2.0 и 2.5 л | 10.0:1
Двигатели 3.0 л | 10.7:1
Максимальная развиваемая мощность, кВт (л.с.)/обороты в мин
Двигатели 2.0 л | 92 (123)/5600
Двигатели 2.5 л | 115 (154)/5600
Двигатели 3.0 л | 154 (206)/6000
Максимальный крутящий момент, Нм/обороты в мин
Двигатели 2.0 л | 184/3600
Двигатели 2.5 л | 223/3600
Двигатели 3.0 л | 282/4400
Диаметр цилиндра, мм
Двигатели 2.0 л | 92.0
Двигатели 2.5 л | 99.5
Двигатели 3.0 л
Модули 2001 г.вып. | 87.2
Модели 2002 г.вып. | 89.2
Ход поршня, мм
Двигатели 2.0 л | 75.0
Двигатели 2.5 л | 79.0
Двигатели 3.0 л | 80.0
Обороты холостого хода (в нейтральном/парковочном положении трансмиссии), мин -1
Двигатели 2.0 л и 2.5 л |
Без нагрузки | 700 ± 100
При включенном К/В | 850 ± 50
Двигатели 3.0 л
Без нагрузки | 600 ± 100
При включенном К/В | 700 ± 50
Компрессионное давление в цилиндрах при 350 об/мин и полностью открытой дроссельной заслонке, кГс/см 2
Двигатели 2.0 л и 2.5 л
Номинальное значение | 12.4
Минимальное допустимое значение | 9.6
Различие между давлением в разных цилиндрах | 0.5
Двигатели 3.0 л
Номинальное значение | 13.0 ÷ 15.0
Предельно допустимое значение | 11.5

Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатели 2.0 и 2.5 л)
Величина выступания штока регулятора, мм | 5.2 ÷ 6.2
Диаметр дистанционной проставки, мм | 17.955 ÷ 17.975
Внутренний диаметр втулки натяжителя, мм | 18.00 ÷ 18.08
Зазор посадки проставки во втулке, мм
Номинальное значение | 0.025 ÷ 0.125
Предельное допустимое значение | 0.175
Боковой люфт проставки, мм
Номинальное значение | 0.20 ÷ 0.55
Предельное допустимое значение | 0.81
Распределительные валы
Предельная допустимая величина прогиба, мм
Двигатели SOHC | 0.025
Двигатели DOHC | 0.020
Диаметр шеек, мм
Двигатели SOHC | 31.928 ÷ 31.945
Двигатели DOHC
Передняя шейка | 37.946 ÷ 37.963
Центральная и задняя шейки | 27.946 ÷ 27.963
Внутренний диаметр подшипников опор распределительного вала, мм
Двигатели SOHC | 32.000 ÷ 32.018
Двигатели DOHC
Передняя опора | 38.000 ÷ 38.018
Центральная и задняя опоры | 28.000 ÷ 28.018
Рабочий зазор в подшипниках, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 0.055 ÷ 0.090
Предельное допустимое значение | 0.10
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 0.037 ÷ 0.072
Предельное допустимое значение | 0.10
Высота кулачков (Н), мм
Двигатели SOHC
Модели 2.0 л
Кулачки привода впускных клапанов
Номинальное значение | 38.732 ÷ 38.832
Предельное допустимое значение | 39.632
Кулачки привода выпускных клапанов
Номинальное значение | 39.257 ÷ 39.357
Предельное допустимое значение | 39.157
Модели | 2.5 л
Кулачки привода впускных клапанов
Номинальное значение | 39.485 ÷ 39.585
Предельное допустимое значение | 39.385
Кулачки привода выпускных клапанов
Номинальное значение | 39.257 ÷ 39.357
Предельное допустимое значение | 39.157
Двигатели DOHC
Кулачки привода впускных клапанов
Номинальное значение | 46.05 ÷ 46.15
Предельное допустимое значение | 45.95
Кулачки привода выпускных клапанов
Номинальное значение | 45.55 ÷ 45.65
Предельное допустимое значение | 45.45
Базовый диаметр кулачков, мм
Модели 2.0 и 2.5 л | 34.00
Модели 3.0 л | 36.00
Упорный люфт распределительного вала, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 0.030 ÷ 0.090
Предельное допустимое значение | 0.10
Двигатели DOHC
Впускной распределительный вал
Номинальное значение | 0.075 ÷ 0.135
Предельное допустимое значение | 0.155
Выпускной распределительный вал
Номинальное значение | 0.048 ÷ 0.108
Предельное допустимое значение | 0.130
Коромысла привода клапанов (двигатели SOHC)
Внутренний диаметр коромысел, мм | 22.020 ÷ 22.041
Диаметр оси коромысел, мм | 21.987 ÷ 22.000
Внутренний диаметр опор оси коромысел, мм | 22.005 ÷ 22.026
Зазор посадки коромысел на оси, мм
Номинальное значение | 0.020 ÷ 0.054
Предельное допустимое значение | 0.10
Зазор посадки оси коромысел в опорах, мм
Номинальное значение | 0.005 ÷ 0.039
Предельное допустимое значение | 0.05
Головка цилиндров и клапанный механизм
Литье головки
Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемой поверхности, мм | 0.05
Припуск на шлифовку, мм | 0.1
Стандартная высота, мм
Двигатели SOHC | 97.5
Двигатели DOHC | 124.0
Седла клапанов
Ширина рабочей фаски седла впускного клапана, мм |
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 1.7
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 1.7
Ширина рабочей фаски седла выпускного клапана, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 1.4
Предельное допустимое значение | 2.1
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 1.5
Предельное допустимое значение | 2.2
Направляющие втулки
Величина выступания направляющей втулки, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 20.0 ÷ 20.5
Выпускные клапаны | 16.5 ÷ 17.0
Двигатели DOHC (впускные клапаны) | 12.3 ÷ 12.7
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм |
Двигатели SOHC | 6.000 ÷ 6.012
Двигатели DOHC | 5.500 ÷ 5.512
Клапаны
Наружный диаметр стержня клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 5.950 ÷ 5.965
Выпускные клапаны | 5.945 ÷ 5.960
Двигатели DOHC
Впускные клапаны | 5.455 ÷ 5.470
Выпускные клапаны | 5.455 ÷ 5.460
Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение
Впускные клапаны | 0.035 ÷ 0.062
Выпускные клапаны | 0.040 ÷ 0.067
Предельное допустимое значение | 0.15
Двигатели DOHC
Номинальное значение
Впускные клапаны | 0.030 ÷ 0.057
Выпускные клапаны | 0.040 ÷ 0.067
Предельное допустимое значение | 0.15
Ширина цилиндрической части (пояска) тарелки клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 0.6
Выпускные клапаны
Номинальное значение | 1.2
Предельное допустимое значение | 0.6
Двигатели DOHC
Впускные клапаны
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 0.8
Выпускные клапаны
Номинальное значение | 1.2
Предельное допустимое значение | 0.8
Общая длина клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 120.6
Выпускные клапаны | 121.7
Двигатели DOHC
Впускные клапаны | 103.5
Выпускные клапаны | 103.2
Клапанные зазоры, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 0.20 ± 002
Выпускные клапаны | 0.25 ± 0.02
Двигатели DOHC
Впускные клапаны | 0.20
Выпускные клапаны | 0.25 ± 0.05
Клапанные пружины
Свободная длина, мм
Двигатели SOHC | 54.30
Двигатели DOHC | 46.79
Длина под нагрузкой, мм
Двигатели SOHC
Нагрузка | 214.8 ÷ 246.2 Н 45.0
Нагрузка | 526.6 ÷ 581.6 Н 34.7
Двигатели DOHC
Нагрузка | 186.2 ÷ 205.8 Н 37.4
Нагрузка | 446.5 ÷ 493.5 Н 27.5
Предельная допустимая величина нарушения торцовки, град (мм)
Двигатели SOHC | 2.5 (2.4)
Двигатели DOHC | 2.5 (2.0)
Маслоотражательные колпачки
Цветовая маркировка
Цвет резиновой наружной торцевой поверхности
Впускные клапаны | Черный
Выпускные клапаны | Коричневый
Цвет пружинной части
Впускные клапаны | Белый
Выпускные клапаны | Белый
Толкатели клапанов (двигатели DOHC)
Наружный диметр, мм | 33.959 ÷ 33.975
Внутренний диаметр гнезда толкателя
в головке цилиндров, мм | 34.006 ÷ 34.016
Зазор посадки толкателя в гнезде, мм
Номинальное значение | 0.019 ÷ 0.057
Предельное допустимое значение | 0.100
Блок цилиндров
Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемых поверхностей, мм | 0.05
Припуск на шлифовку, мм | 0.1
Высота, мм
Двигатели SOHC | 201.0
Двигатели DOHC | 202.0
Стандартный диаметр цилиндров, мм
Двигатели 2.0 л
Маркировка «А» | 92.005 ÷ 92.015
Маркировка «В» | 91.995 ÷ 92.005
Двигатели 2.5 л
Маркировка «А» | 99.505 ÷ 99.515
Маркировка «В» | 99.495 ÷ 99.505
Двигатели 3.0 л
Маркировка «А» | 89.205 ÷ 89.215
Маркировка «В» | 89.195 ÷ 89.205
Конусность цилиндров, мм
Номинальное значение (двигатели SOHC) | 0.015
Предельное допустимое значение | 0.050
Овальность цилиндров, мм
Номинальное значение (двигатели SOHC) | 0.010
Предельное допустимое значение | 0.050
Зазор посадки поршня в цилиндре при температуре 20°С, мм
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.030
Предельное допустимое значение | 0.050
Максимальный допустимый припуск на расточку цилиндров, мм | 0.5
Поршни и поршневые пальцы
Диаметр поршней, мм
Двигатели 2.0 л (на высоте 40.0 мм от днища)
Стандартный с маркировкой «А» | 91.985 ÷ 91.995
Стандартный с маркировкой «В» | 91.975 ÷ 91.985
Ремонтный с превышением 0.25 мм | 92.225 ÷ 92.235
Ремонтный с превышением 0.50 мм | 92.475 ÷ 92.485
Двигатели 2.5 л (на высоте 37.0 мм от днища)
Стандартный с маркировкой «А» | 99.485 ÷ 99.495
Стандартный с маркировкой «В» | 99.475 ÷ 99.485
Ремонтный с превышением 0.25 мм | 99.725 ÷ 99.735
Ремонтный с превышением 0.50 мм | 99.975 ÷ 99.985
Двигатели 3.0 л (на высоте 39.0 мм от днища)
Стандартный с маркировкой «А» | 89.185 ÷ 89.195
Стандартный с маркировкой «В» | 89.175 ÷ 89.185
Ремонтный с превышением 0.25 мм | 89.425 ÷ 89.435
Ремонтный с превышением 0.50 мм | 89.675 ÷ 89.685
Диаметр отверстия под посадку поршневого пальца, мм
Двигатели 2.0 и 2.5 л | 23.000 ÷ 23.006
Двигатели 3.0 л | 22.000 ÷ 22.006
Диаметр поршневого пальца, мм
Двигатели 2.0 и 2.5 л | 22.994 ÷ 23.000
Двигатели 3.0 л | 21.994 ÷ 22.000
Зазор посадки поршневого пальца в поршне, мм | 0.004 ÷ 0.008 (при температуре 20°С
Зазоры в замках поршневых колец, мм
Верхнее компрессионное кольцо
Номинальное значение | 0.20 ÷ 0.35
Предельное допустимое значение | 1.0
Нижнее компрессионное кольцо
Номинальное значение | 0.35 ÷ 0.50
Предельное допустимое значение | 1.0
Маслосъемное кольцо
Номинальное значение
Модели 2.0 и 2.5 л | 0.20 ÷ 0.50
Модели 3.0 л | 0.20 ÷ 0.60
Предельное допустимое значение | 1.5
Зазоры посадки компрессионных колец в канавках поршней, мм
Верхнее компрессионное кольцо
Номинальное значение | 0.040 ÷ 0.080
Предельное допустимое значение | 0.15
Нижнее компрессионное кольцо
Номинальное значение | 0.030 ÷ 0.070
Предельное допустимое значение | 0.15
Маслосъемное кольцо
Номинальное значение | 0.065 ÷ 0.155
Шатуны
Предельные допустимые значения величин изгиба и скручивания штанги на 100 мм длины, мм | 0.10
Осевой люфт шатуна на цапфе коленчатого вала, мм
Номинальное значение | 0.070 ÷ 0.330
Предельное допустимое значение | 0.4
Рабочий зазор в шатунном подшипнике, мм
Двигатели 2.0 л
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.038
Предельное допустимое значение | 0.05
Двигатели 2.5 л
Номинальное значение | 0.012 ÷ 0.037
Предельное допустимое значение | 0.05
Двигатели 3.0 л
Номинальное значение | 0.022 ÷ 0.052
Предельное допустимое значение | 0.065
Зазор посадки поршневого пальца во втулке верхней головке шатуна, мм
Номинальное значение | 0 ÷ 0.022
Предельное допустимое значение | 0.030
Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники
Болты шкива коленчатого вала | 12369AA011
Предельное допустимое значение прогиба вала, мм | 0.035
Предельная допустимая величина овальности коренных и шатунных шеек, мм | 0.020
Предельная допустимая конусность коренных шеек, мм | 0.070
Предельный допустимый припуск на шлифовку коренной шейки, мм | 0.250
Диаметр шатунных шеек, мм
Стандартный | 51.984 ÷ 52.000
Ремонтный с принижением 0.03 мм | 51.954 ÷ 51.970
Ремонтный с принижением 0.05 мм | 51.934 ÷ 51.950
Ремонтный с принижением 0.25 мм | 51.734 ÷ 51.750
Диаметр коренных шеек, мм
Модели 2.0 л и 2.5 л
Стандартный | 59.992 ÷ 60.008
Ремонтный с принижением 0.03 мм | 59.962 ÷ 59.978
Ремонтный с принижением 0.05 мм | 59.942 ÷ 59.958
Ремонтный с принижением 0.25 мм | 59.742 ÷ 59.758
Модели 3.0 л
Стандартный | 63.992 ÷ 64.008
Ремонтный с принижением 0.03 мм | 63.962 ÷ 63.978
Ремонтный с принижением 0.05 мм | 63.942 ÷ 63.958
Ремонтный с принижением 0.25 мм | 63.742 ÷ 63.758
Толщина вкладышей шатунных подшипников в их средней части, мм
Модели 2.0 л
Стандартный размер | 1.492 ÷ 1.501
Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм) | 1.510 ÷ 1.513
Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм) | 1.520 ÷ 1.523
Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм) | 1.620 ÷ 1.623
Модели 2.5 л
Стандартный размер | 1.490 ÷ 1.502
Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм) | 1.504 ÷ 1.512
Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм) | 1.514 ÷ 1.522
Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм) | 1.614 ÷ 1.622
Модели 3.0 л
Стандартный размер | 1.490 ÷ 1.502
Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм) | 1.510 ÷ 1.513
Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм) | 1.520 ÷ 1.523
Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм) | 1.620 ÷ 1.623
Толщина вкладышей коренных подшипников, мм
Модели 2.0 л и 2.5 л
Стандартный размер |
Вкладыши 1-го и 3-го подшипников | 1.998 ÷ 2.011
Вкладыши 2-го, 4-го и 5-го подшипников | 2.000 ÷ 2.013
Ремонтный размер с превышением | 0.03 мм
Вкладыши 1-го и 3-го подшипников | 2.017 ÷ 2.020
Вкладыши 2-го, 4-го и 5-го подшипников | 2.019 ÷ 2.022
Ремонтный размер с превышением | 0.05 мм
Вкладыши 1-го и 3-го подшипников | 2.027 ÷ 2.030
Вкладыши 2-го, 4-го и 5-го подшипников | 2.029 ÷ 2.032
Ремонтный размер с превышением | 0.25 мм
Вкладыши 1-го и 3-го подшипников | 2.127 ÷ 2.130
Вкладыши 2-го, 4-го и 5-го подшипников | 2.129 ÷ 2.132
Модели 3.0 л
Стандартный размер
Вкладыши 1-го, 3-го, 5-го и 7-го подшипников | 1.992 ÷ 2.005
Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го подшипников | 1.996 ÷ 2.000
Ремонтный размер с превышением | 0.03 мм
Вкладыши 1-го, 3-го, 5-го и 7-го подшипников | 2.017 ÷ 2.020
Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го подшипников | 2.019 ÷ 2.020
Ремонтный размер с превышением | 0.05 мм
Вкладыши 1-го, 3-го, 5-го и 7-го подшипников | 2.027 ÷ 2.030
Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го подшипников | 2.029 ÷ 2.032
Ремонтный размер с превышением | 0.25 мм
Вкладыши 1-го, 3-го, 5-го и 7-го подшипников | 2.127 ÷ 2.130
Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го подшипников | 2.129 ÷ 2.132
Величина осевого люфта в упорном подшипнике, мм
Номинальное значение | 0.030 ÷ 0.115
Предельное допустимое значение | 0.250
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.030
Предельное допустимое значение | 0.040
Модели 3.0 л
Номинальное значение | 0.015 ÷ 0.030
Предельное допустимое значение | 0.050
Диаметр шатунных шеек, мм
Стандартный размер | 51.984 ÷ 52.000
Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм) | 51.954 ÷ 51.970
Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм) | 51.934 ÷ 51.950
Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм) | 51.734 ÷ 51.750
Толщина вкладышей шатунных подшипников в средней части, мм
Стандартный размер
Двигатели 2.0 л | 1.492 ÷ 1.501
Двигатели 2.5 и 3.0 л | 1.490 ÷ 1.502
Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм)
Двигатели 2.0 л | 1.510 ÷ 1.513
Двигатели 2.5 л | 1.504 ÷ 1.512
Двигатели 3.0 л | 1.510 ÷ 1.513
Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм)
Двигатели 2.0 л и 3.0 л | 1.520 ÷ 1.523
Двигатели 2.5 л | 1.514 ÷ 1.522
Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм)
Двигатели 2.0 л и 3.0 л | 1.620 ÷ 1.623
Двигатели 2.5 л | 1.614 ÷ 1.622
Система смазки
Общие параметры
Метод подачи смазки | Принудительный
Объем при смене двигательного масла, л
Двигатели 2.0 и 2.5 л | 4.0
Двигатели 3.0 л | 5.8
Масляный насос
Тип | Роторный, трохоидный, с внутренним зацеплением
Количество зубьев
Внутренняя шестерня (ротор) | 9
Наружная шестерня (ротор) | 10
Диаметр наружного ротора, мм | 78
Толщина наружного ротора, мм
Модели 2.0 и 2.5 л | 7
Модели 3.0 л | 11
Величина зазора между вершинами зубьев роторов, мм
Номинальное значение | 0.04 ÷ 0.14
Предельное допустимое значение
Модели 2.0 и 2.5 л | 0.18
Модели 3.0 л | 0.20
Величина зазора между образующей поверхностью наружного ротора и стенкой рабочей камеры, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
Номинальное значение | 0.10 ÷ 0.175
Предельное допустимое значение | 0.20
Модели 3.0 л
Номинальное значение | 0.11 ÷ 0.18
Предельное допустимое значение | 0.25
Величина осевого люфта внутреннего ротора, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
Номинальное значение | 0.02 ÷ 0.07
Предельное допустимое значение | 0.12
Модели 3.0 л
Номинальное значение | 0.02 ÷ 0.08
Предельное допустимое значение | 0.15
Расходно-напорная характеристика насоса при температуре масла 80°С (для двигателей и 2.0 и 2.5 л)
При 600 об/мин | 3.2 л/мин на 98 кПа
При 5000 об/мин | 32.6 л/мин на 294 кПа
Давление срабатывания редукционного клапана, кПа
Модели 2.0 и 2.5 л | 490
Модели 3.0 л | 588
Длина пружины редукционного клапана масляного насоса, мм
Свободное состояние | 71.8
В установленном положении | 54.7
Усилие пружины редукционного клапана масляного насоса в установленном положении, Н | 77.08
Масляный фильтр
Тип | Полнопоточный
Рабочая площадь фильтрующего элемента, см2
Модели 2.0 и 2.5 л | 1000
Модели 3.0 л | 1300
Давление срабатывания перепускного клапана, кПа
Модели 2.0 и 2.5 л | 157
Модели 3.0 л | 160
Наружный диаметр, мм | 80
Высота, мм
Модели 2.0 л и 2.5 л | 70
Модели 3.0 л | 75
Размер присоединительной резьбы | М20 ÷ 1.5
Маслоохладитель (только двигатели DOHC)
Тип | Водомасляный
Диаметр, мм | 10
Размер теплообменника, мм | 93
Датчик-выключатель давления масла
Тип | Погружной, мембранно-контактный
Рабочее напряжение, В | 12
Максимальная мощность потребления, Вт | 3.4
Давление срабатывания, кПа
Модели 2.0 и 2.5 л | 14.7
Модели 3.0 л | 15
Предельное давление, кПа более | 980
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Ремонтные процедуры, не связанные со снятием двигателя с автомобиля
4-цилиндровые двигатели
Болты крепления шкива коленчатого вала | 127
Центральный болт шкива коленчатого вала (12369АА011) | 177
Болты крепления крышек привода ГРМ | 5
Болт крепления автоматического натяжителя ремня привода ГРМ | 39 или 25
Болт крепления промежуточных роликов привода ГРМ | 39
Болты крепления направляющей ремня привода ГРМ | 9.8
Болт крепления зубчатых колес распределительных валов | 78
Болты крепления сборки коромысел | 25
Болты крепления опорных втулок осей коромысел | 5
Гайки крепления коромысел | 10
Болты крепления крышек
распределительных валов | См. Раздел Снятие и установка распределительных валов
Болты крепления головок цилиндров | См. Раздел Снятие и установка головок цилиндров
Сливная пробка поддона картера | 44
Болты крепления поддона картера | 5
Болты крепления дефлекторной пластины | 6.4
Болты крепления маслозаборника | 10
Болты крепления масляного насоса | 6.4
Болты крепления крышки масляного насоса | 5
Заглушка редукционного клапана масляного насоса | 44
Датчик-выключатель давления масла | 25
Болты крепления маслозаливной горловины | 6.4
Болты крепления маховика | 72
Элементы крепления опор подвески силового агрегата
Болты крепления ограничителя раскачивания силового агрегата
К двигателю | 50
К кузову | 58
6-цилиндровые двигатели
Болты крепления крышки шкива коленчатого вала | 6.4
Центральный болт шкива коленчатого вала (12369АА011) | 178
Болты крепления передних крышек привода ГРМ | 6.4
Болты крепления задних крышек привода ГРМ | 6.4
Болты крепления водяного насоса | 6.4
Болты крепления промежуточных звездочек | 69
Болты крепления натяжителей цепей привода ГРМ | 16
Болты крепления направляющих № 1 цепей привода ГРМ | 6.4
Болты крепления направляющих № 2 цепей привода ГРМ | 16
Болты крепления центральной направляющей цепи | 7.8
Болты крепления звездочек распределительных валов | 13
Болты крепления крышек подшипников распределительных валов
Передние подшипники | 9.8
Прочие подшипники | 16
Болты крепления крышек головок цилиндров | 6.4
Болты крепления головок цилиндров
Сливная пробка поддона картера | 34
Болты крепления нижней секции поддона картера | 6.4
Боты крепления маслозаборника к дефлекторной пластине | 6.4
Болты крепления крышки масляного насоса | 6.4
Болты крепления редукционного клапана масляного насоса | 6.4
Датчик-выключатель давления масла | 25
Штуцер маслоохладителя | 54 или 90
Болты крепления трубки маслоохладительного тракта к двигателю | 6.4
Болты крепления приводного диска | 72
Элементы крепления опор подвески силового агрегата
Болты крепления ограничителя раскачивания силового агрегата
К двигателю | 49
К кузову | 57
Общий и капитальный ремонт двигателя
Болты и гайки крепления трансмиссии к двигателю | 50
Болты крепления гидротрансформатора к приводному диску (модели с АТ) | 25
Болты крепления рулевого насоса | 20.1
Болт крепления клеммы заземления двигателя | 14
Стяжные болты полублоков |
4-цилиндровые двигатели
Болты крепления резонаторной камеры воздушного тракта | 33
Штуцерные болты крепления шлангов К/В | 25
Гайки крепления нижних головок шатунов | 44.6
Болты крепления усилителя приводного диска (модели с АТ) | 72
Пробки сервисных отверстий полублоков | 69
Винты крепления крышки сервисного отверстия
6-цилиндровые двигатели | 6.4
Болты крепления верхней секции поддона картера | 18
Заглушки масляных галерей
Малая | 37
Большая | 90
Болты крепления нижних головок шатунов | 53
Болты крепления усилителя приводного диска | 81
Болты крепления опорного кронштейна датчика положения коленчатого вала (CKP) | 6.4