Снятие и установка трансмиссионной сборки

Подлежащие рассоединению контактные разъемы электропроводки

А — Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый) В — Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый) | С — Разъем датчика-выключателя переключения режимов «Hi/Lo» (Черный), - модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите защиту картера, Выверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло, затем заверните пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить уплотнительную шайбу. 2. Полностью откройте капот и подоприте его стойкой. 3. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 4. Установите рычаг переключения передач в положение «N» и отпустите стояночный тормоз. 5. Отсоедините рукав воздухозаборника и снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска). 6. Снимите опорный кронштейн воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1).
| 7. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, также отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей нейтрального положения трансмиссии, огней заднего хода и режимов «Hi/Lo» (модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), рассоедините контактный разъем датчика скорости движения автомобиля (VSS).
| 8. На моделях с 2-ступенчатым редуктором расшплинтуйте и извлеките штифт крепления приводного троса выбора режимов, снимите трос. A — Шплинт B — Штифт C — Приводной трос выбора передачи
9. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя на диске 1).
| 10. Снимите с трансмиссии исполнительный цилиндр сцепления. A — Шланг тракта гидропривода сцепления B — Исполнительный цилиндр
| 11. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 50 Т2: 58
| 12. При помощи специального приспособления ST 41099AA010/41099АА020 зафиксируйте двигатель.
| 13. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.
14. Снимите защиту картера. 15. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1). 16. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1).
| 17. Снимите крышку термозащитного экрана.
| 18. Снимите опорный кронштейн подвеса с правой стороны картера трансмиссии.
19. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление). 20. Снимите с трансмиссии стойку и шток переключения передач. А — Стойка В — Шток
| 21. Отсоедините от поперечного рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
| 22. Выверните болт крепления шаровой опоры поперечного рычага к ступичной сборке.
| 23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.
| Штифты подлежит замене в обязательном порядке.
| 24. Отдайте нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю.
| 25. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом.
| 26. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 70 Т2: 140
27. Двигая домкрат назад, аккуратно высвободите первичный/входной вал РКПП из корзины сцепления. 28. Окончательно отделите коробку передач от двигателя и снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата. 29. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).