Снятие и установка передних крышек привода ГРМ

Детали установки крышек привода ГРМ

1 — Главная секция передней крышки 2 — Правая секция задней крышки | 3 — Левая секция крышки №2 4 — Левая секция передней крышки

Общая информация
Детали установки крышек привода ГРМ показаны на иллюстрации.
Крышка привода ГРМ штампуется из легкой термостойкой пластмассы и в сочетании с герметизированными стыками с сопрягаемыми поверхностями блока цилиндров образует полностью закрытый кожух, эффективно защищающий находящиеся внутри него компоненты от попадания пыли и влаги.
Резиновые прокладки, установленные между блоком цилиндров и крышкой привода ГРМ, помимо функции герметизации, служат также для снижения уровня шумов и вибраций.
На передней крышке привода ГРМ нанесена опорная метка для проверки установки угла опережения зажигания.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите V-образный ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
| 3. Выверните крепежные болты и снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ. A — Левая секция B — Главная секция
4. Снимите главную секцию крышки привода ГРМ. 5. Проверьте состояние крышек и уплотнительных прокладок, в случае необходимости произведите соответствующие замены. 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы все крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (5 Нм для обеих крышек).