Снятие и установка боковых накладок кузовных панелей

Детали установки боковых накладок

1 — Передняя накладка 2 — Задняя накладка 3 — Накладка передней колесной арки 4 — Накладка передней двери | 5 — Накладка задней двери 6 — Накладка арки задней колесной арки 7 — Накладка дверных порогов

Обратите внимание на порядок расположения и конструкцию фиксаторов, используемых для крепления боковых накладок.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Обклейте накладку по периметру скотчем.
| Если накладка будет устанавливаться на место, заклейте ее скотчем целиком.
2. Заведите под торцевой край накладки леску диаметром 0.8 мм и, потянув за нее, разрежьте клейкий слой двухстороннего скотча, посредством которого накладка крепится к кузовной панели.
3. Осторожно оттягивая на себя край накладки, при помощи специального съемника высвободите крепежные фиксаторы.
| С целью повышения эффективности действия состава по снятию клейкой массы, не отдирайте фрагменты двухстороннего скотча от кузовной панели и задней стороны накладки.
4. Если для крепления накладки использовался двухсторонний скотч значительной толщины, снимите часть слоя, подрезав его ножом с тонким гибким лезвием. 5. Смочите фрагменты скотча составом типа Sumitomo 3M4000.
| Постарайтесь не допускать попадания состава на поверхность лакокрасочного покрытия кузовного элемента!
| 6. Накройте смоченный скотч полиэтиленовой пленкой и в течение 5-10 минут прогревайте лампой инфракрасного излучения, - поверхность под пленкой следует разогреть до температуры порядка 40 ÷ 60 °С.
| Не допускайте перегрева пленки, приводящего к ее замутнению!
7. Пластиковым шпателем аккуратно удалите фрагменты двухстороннего скотча с поверхности кузовной панели. 8. Отклейте защитный скотч и окончательно очистите поверхность двери от следов клея, протерев ее смоченной бензином чистой ветошью. 9. В случае необходимости, действуя аналогичным образом, удалите фрагмента двухстороннего скотча с задней стороны накладки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Если устанавливается бывшая в употреблении накладка, промажьте ее заднюю сторону грунтовкой типа Sumitomo 3MK-500 и, после высыхания последней, наклейте на нее полосы двухстороннего скотча (типа Sumitomo 3М5306) толщиной 1.2 мм и шириной 5 мм.
2. При помощи лампы ИК-излучения прогрейте кузовную панель и заднюю сторону накладки до температуры 40 ÷ 60 °С. 3. Снимите с поверхности двухстороннего скотча защитную пленку/бумагу и, продевая фиксаторы в приемные отверстия в кузовной панели, прижмите накладку к поверхности последней, одновременно защелкивая фиксаторы. Прокатайте накладку роликом с прижимным усилием не менее 5 кГс, постарайтесь не допускать попадания под накладку воздуха. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксаторов. 4. С целью обеспечения гарантии надежной полимеризации адгезии не мойте автомобиль в течение минимум 24 часов.