Снятие, установка и проверка исправности функционирования выключателя деактивации VDC (VDC OFF)

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите нижнюю левую отделки панели приборов. 2. Отсоедините электропроводку, мешающую снятию передней секции отделки консоли (А) и панели переключателей (В). 3. Выверните крепежный винт (С) и снимите центральную (консольную) секцию (D) панели приборов.
| 4. Выверните крепежные винты и слегка высвободите консольную сборку радиоприемника/переключателей из панели приборов.
5. Отсоедините электропроводку и антенный кабель, затем отсоедините блок управления функционированием отопителя/кондиционера воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
| 6. Выверните крепежные винты, отделите скобу и снимите панель переключателей.
| 7. Потянув наружу, извлеките выключатель деактивации VDC.
8. Установка производится в обратном порядке.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| См. также Раздел Диагностика отказов VDC.
Измерьте сопротивление между клеммами 5 и 6 контактного разъема выключателя. В выключенном положении омметр должен зарегистрировать сопротивление более 1 МОм, во включенном - менее 1 Ом. Неисправный выключатель подлежит замене.