Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Модуль управления единого замка
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов).
| 3. Отдайте крепежную гайку и, отсоединив электропроводку, снимите модуль управления единого замка в комплекте с модулем управления темпостата.
4. Установка производится в обратном порядке.

Элемент питания трансмиттера пульта ДУ единого замка

| Во избежание выхода из строя печатной платы трансмиттера предварительно произведите самозаземление, взявшись рукой за металлический элемент какой-либо постройки!

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Выверните крепежный винт, снимите крышку и извлеките из головки ключа зажигания элемент питания трансмиттера пульта ДУ.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте напряжение между полюсами снятого элемента питания.
| Через 3 секунды измерения напряжение элемента падает более чем до 1.8 В.
| Во избежание разрядки элемента питания продолжительность измерения должна составлять не более 5 секунд!
2. Если результат измерения составляет менее 2 В, замените элемент питания.
| Через 3 секунды измерения напряжение элемента падает более чем до 1.8 В.

Регистрация нового трансмиттера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| На одном автомобиле может быть зарегистрировано одновременно не более трех трансмиттеров.
1. Снимите боковую накладку порога водительской двери (см. Главу Кузов) иллюстрации соедините контактную пару регистрационного разъема в нижней части передней стойки. 2. Разблокируйте дверной замок. 3. Дважды нажмите на кнопку трансмиттера, дверной замок должен автоматически заблокироваться, затем вновь разблокироваться, что подтверждает успешное завершение регистрации первого трансмиттера. 4. В случае необходимости повторите процедуру для регистрации второго/третьего трансмиттера. 5. Закончив процедуру регистрации, рассоедините контактную пару регистрационного разъема и удостоверьтесь в исправности функционирования вновь зарегистрированных трансмиттеров. 6. Установите на место снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.

Активаторы замков передних дверей
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку защелки замка (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок).
| 2. Выверните крепежные болты и снимите активатор.
3. Установка производится в обратном порядке. Удостоверьтесь в исправности функционирования активатора.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от активатора электропроводку.
| 2. Подключите батарею положительным полюсом к клемме № 2 контактного разъема, а отрицательным - к клемме № 4, - активатор должен перейти в заблокированное состояние.
3. При смене полярности подключения батареи активатор должен разблокироваться. 4. Неисправный активатор подлежит замене.

Активаторы замков задних дверей
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку защелки замка (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок).
| 2. Выверните крепежные болты и снимите активатор.
3. Установка производится в обратном порядке. Удостоверьтесь в исправности функционирования активатора.

Активатор замка двери задка (модели Legacy Универсал/Outback)
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку защелки замка (см. Раздел Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок).
| 2. Выверните крепежные болты и снимите активатор.
3. Установка производится в обратном порядке. Удостоверьтесь в исправности функционирования активатора.