Снятие и установка громкоговорителей

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Передние громкоговорители

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель обивки передней двери (см. Главу Кузов).
| 2. Выверните крепежные винты и снимите громкоговоритель, отсоединив от него электропроводку.
3. Установка производится в обратном порядке.

Передние высокочастотные динамики

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите треугольную панель отделки опоры дверного зеркала заднего вида, отсоедините электропроводку и снимите ВЧ динамик.
2. Установка производится в обратном порядке.

Задние громкоговорители

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Задние громкоговорители помещаются под панелями обивки задних дверей автомобиля. Порядок выполнения процедур снятия и установки задних громкоговорителей аналогичен описанному выше для передних громкоговорителей.