Снятие, установка и проверка состояния передней балки крепления заднего дифференциала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль.
| 3. Специальным трансмиссионным домкратом подоприте задний дифференциал и снимите переднюю балку его крепления. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 65 Т2: 110
4. Проверьте переднюю балку крепления заднего дифференциала на наличие повреждений, деформаций или коррозии и при необходимости замените ее. 5. Проверьте втулки передней балки крепления заднего дифференциала на наличие повреждений, трещин или затвердений и при необходимости замените их. 6. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за тем, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.