Снятие и установка компонентов SRS

Детали установки компонентов SRS (без аварийных натяжителей ремней безопасности)

1 — Сборка комбинированных подрулевых переключателей со спиральным контактным барабаном модуля водительской подушки безопасности 2 — Болт Т30 с головкой типа TORX 3 — Модуль водительской фронтальной подушки безопасности 4 — Модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности 5 — Модуль управления SRS 6 — Болт Т40 с головкой типа TORX 7 — Датчик направленных перегрузок боковой подушки безопасности 8 — Жгут электропроводки боковых подушек безопасности 9 — Модуль боковой подушки безопасности 10 — Главный жгут электропроводки SRS 11 — Жгут электропроводки переднего датчика направленных перегрузок SRS | 12 — Передний датчик направленных перегрузок 13 — Гайка Е12 под ключ TORX Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.4 Т2: 10 Т3: 20 Т4: 25

| Описание процедур снятия/установки аварийных натяжителей ремней безопасности передних сидений см. в Разделе Ремни безопасности - общая информация, проверка состояния, снятие и установка, порядок утилизации несработавших аварийных натяжителей.

Модуль водительской фронтальной подушки безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение, прокатите автомобиль вперед по прямой порядка 5 м и удостоверьтесь, что колеса остались в прямолинейном положении. 2. Произведите отключение SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).
| 3. При помощи ключа с головкой TORX Т30 выверните два болта, расположенных по бокам ступичной части рулевого колеса.
| 4. Рассоедините контактный разъем электропроводки SRS с задней стороны модуля водительской фронтальной подушки безопасности и снимите последний с автомобиля.
5. Оцените состояние модуля, жгута и контактного разъема электропроводки и опорного кронштейна. Замените дефектные компоненты. 6. Установка производится в обратном порядке, - постарайтесь не допустить защемления электропроводки.

Модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите сборку вещевого ящика (см. Главу Кузов).
| 3. Отсоедините электропроводку модуля пассажирской подушки и высвободите его из опорного кронштейна на несущей балке.
4. Выверните три крепежных болта и аккуратно снимите модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы НОВЫЕ болты крепления модуля были затянуты с требуемым усилием. 6. Оцените состояние модуля, жгута и контактного разъема электропроводки и опорного кронштейна. Замените дефектные компоненты. 7. Установка производится в обратном порядке, - постарайтесь не допустить защемления электропроводки, проследите за надежностью фиксации разъема.

Модули боковых подушек безопасности
Модули боковых подушек вмонтированы в спинки передних сидений и в случае необходимости заменяются в сборе с последними (см. Главу Кузов).
Главный жгут электропроводки SRS

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите панель приборов (см. Главу Кузов).
| 3. Отсоедините электропроводку от модуля управления SRS.
| 4. Рассоедините контактные разъемы (синего цвета) электропроводки передних датчиков направленных перегрузок на сборке главного жгута электропроводки.
| 5. Высвободите главный жгут электропроводки SRS из промежуточных фиксаторов на несущей балке и снимите его с автомобиля.
6. Проверьте состояние изоляции и контактных разъемов жгута, замените дефектные компоненты. 7. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания промежуточных фиксаторов.

Жгут электропроводки боковых подушек безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите передние сиденья (см. Главу Кузов). 3. Снимите консольный ящик (см. Главу Кузов).
| 4. Отогните ковровую панель покрытия пола и рассоедините два 12-контактных разъема желтого цвета на модуле управления SRS.
5. Отпустите промежуточные фиксаторы и снимите жгут электропроводки боковой подушки безопасности. 6. Проверьте состояние изоляции и контактных разъемов жгута, замените дефектные компоненты. 7. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания промежуточных фиксаторов.

Модуль управления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| При обращении с модулем управления SRS соблюдайте особые меры предосторожности, - старайтесь не ронять и не допускать попадания на него влаги и пыли!
1. Произведите отключение SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите консольный вещевой ящик (см. Главу Кузов).
| 3. Отсоедините от модуля управления SRS электропроводку. Действуя в строго определенном порядке выверните четыре винта TORX Т40 крепления модуля.
4. Оцените внешнее состояние модуля и его опорного кронштейна, в случае необходимости произведите соответствующие замены.
| Замена модуля производится также при срабатывании любой из подушек безопасности.
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы НОВЫЕ болты крепления модуля были затянуты с требуемым усилием.

Спиральный контактный барабан
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Произведите отключение SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов.
| 3. Рассоедините контактную пару АВ3/АВ8 электропроводки водительской фронтальной подушки безопасности снизу под рулевой колонкой.
4. Снимите модуль водительской фронтальной подушки безопасности (см. выше). 5. Снимите рулевое колесо (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 6. Снимите крышку кожуха рулевой колонки.
| 7. Выверните крепежные винты и снимите контактный барабан.
8. Проверьте состояние барабана и сборки комбинированных подрулевых переключателей. Замените дефектные компоненты. 9. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Закончив установку, удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля находятся в прямолинейном положении, затем разверните штифт контактного барабана до упора по часовой стрелке и верните его назад приблизительно на 2.65 оборота до совмещения установочных меток (p).

Передние датчики направленных перегрузок SRS

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите передний бампер (см. Главу Кузов).
| 3. Отсоедините от подлежащего снятию переднего датчика SRS электропроводку.
| 4. Выверните крепежные винты и снимите датчик.
5. Снимите соответствующее переднее колесо и локер защиты его арки. 6. Отсоедините электропроводку от датчика передней подушки безопасности. 7. Отдайте две крепежных гайки и снимите датчик. 8. Оцените состояние датчика, опорного кронштейна и контактного разъема электропроводки. Замените дефектные компоненты. 9. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Датчики боковых подушек безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите нижнюю панель отделки соответствующей передней стойки (см. Главу Кузов). 3. Снимите наружную (главную) секцию ремня безопасности соответствующего переднего сиденья (см. Главу Кузов).
| 4. Снимите опорный кронштейн и крышку сервисного отверстия.
| 5. При помощи головки TORX Е12, отдайте две гайки и снимите датчик боковой подушки безопасности.
6. Оцените состояние датчика, опорного кронштейна и контактного разъема электропроводки. Замените дефектные компоненты. 7. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Жгуты электропроводки передних датчиков SRS

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите панель приборов (см. Главу Кузов). 3. Рассоедините контактный разъем (синего цвета) электропроводки соответствующего переднего датчика направленных перегрузок на сборке главного жгута электропроводки. 4. Снимите передний бампер (см. Главу Кузов). 5. Отсоедините электропроводку от переднего датчика SRS.
| 6. Извлеките проходную направляющую втулку и снимите жгут электропроводки датчика.
7. Оцените состояние жгута и его контактных разъемов, в случае необходимости произведите замену. 8. Установка производится в обратном порядке.

Порядок утилизации несработавших модулей подушек безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Перед утилизацией несработавшего модуля подушки безопасности следует обязательно произвести его разрядку (см. ниже)!
Разрядка несработавших модулей подушек безопасности производится в порядке, аналогичном описанному в Разделе Ремни безопасности - общая информация, проверка состояния, снятие и установка, порядок утилизации несработавших аварийных натяжителей Главы Кузов для несработавших аварийных натяжителей ремней безопасности (с поправкой на точки подключения соединительного кабеля (№ 98299РА030).