Снятие, установка и проверка состояния шестерни привода спидометра

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей). 3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 4. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки). 5. Снимите датчик скорости автомобиля (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчика скорости (VSS)).
| 6 Снимите наружное пружинное стопорное кольцо и извлеките ведомую шестерню привода спидометра. Далее снимите сальник, вал спидометра и шайбу. A — Наружное пружинное стопорное кольцо B — Ведомая шестерня привода спидометра

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Внимательно осмотрите снятые компоненты на наличие признаков чрезмерного износа и повреждений, дефектные детали замените.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Не забудьте заменить сальник.