Снятие, установка и проверка компонентов замковых сборок

Конструкция замков боковых дверей

1 — Внутренняя ручка 2 — Облицовка внутренней ручки 3 — Коленчатый рычаг 4 — Активатор единого замка 5 — Замковая защелка 6 — Ударник 7 — Наружная ручка двери 8 — Цилиндр замка | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 6.4 Т2: 7.35 Т3: 18

Конструкция замков двери задка/крышки багажного отделения

1 — Цилиндр замка 2 — Приводной трос 3 — Ударник 4 — Защелка 5 — Крышка защелки 6 — Наружная ручка двери 7 — Активатор единого замка | 8 — Наружная ручка двери Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.5 Т2: 25

Внутренние ручки дверей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 3. Снимите две металлических тяги, выверните крепежный винт и снимите сборку внутренней ручки с дверной панели.
4. Проверьте штоки тяг на наличие признаков деформаций. Оцените плавность хода рычага. 5. Установка производится в обратном порядке. 6. В заключение удостоверьтесь в исправности функционирования привода замка от ручки.

Наружные ручки дверей
Боковые двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку замковой защелки (см. ниже). 2. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите сборку наружной ручки, - постарайтесь при снятии не погнуть панель ручки.
3. Проверьте шток тяги на наличие признаков деформаций, оцените плавность хода рычага. 4. Установка производится в обратном порядке. 5. В заключение удостоверьтесь в исправности функционирования привода замка от ручки.

Дверь задка (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)).
| 2. Снимите шток тяги привода замковой защелки, отдайте крепежную гайку и снимите сборку наружной ручки двери.
3. Проверьте шток тяги на наличие признаков деформаций, оцените плавность хода рычага. 4. Установка производится в обратном порядке. 5. В заключение удостоверьтесь в исправности функционирования привода замка от ручки.

Замковые защелки
Передние двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите панель внутренней обивки и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 3. Снимите внутреннюю ручку двери (см. выше). 4. Снимите стекло двери (см. Раздел Снятие, установка и регулировка дверных стекол и компонентов стеклоподъемников). 5. Отдайте три гайки и снимите задний направляющий желоб стекла (см. Раздел Снятие, установка и регулировка дверных стекол и компонентов стеклоподъемников).
| 6. Выверните три крепежных винта и болт, отсоедините электропроводку и извлеките сборку замковой защелки из дверной панели.
7. Проверьте шток тяги на наличие признаков деформаций, оцените плавность хода рычага. 8. Установка производится в обратном порядке. 9. В заключение проверьте исправность функционирования защелки.

Задние двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Детали установки замковой защелки задней двери показаны на иллюстрации.

Дверь задка (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите нижнюю панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)). 3. Снимите исполнительный шток цилиндра замка. 4. Снимите наружную ручку двери (см. выше).
| 5. Выверните три крепежных болта, отсоедините электропроводку и извлеките защелку из дверной панели.
6. Проверьте шток тяги на наличие признаков деформаций, оцените плавность хода рычага. 7. Установка производится в обратном порядке. 8. В заключение проверьте исправность функционирования защелки.

Крышка багажного отделения (модели Седан)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите исполнительный шток цилиндра замка.
| 2. Снимите декоративную крышку, отдайте крепежную гайку и снимите защелку. А — Декоративная крышка защелки В — Защелка
3. Оцените степень износа ударника, проверьте исправность функционирования страховочного рычага и прочих движущихся компонентов привода замка. 4. Осмотрите компоненты замковой сборки на наличие признаков развития коррозии. 5. Установка производится в обратном порядке. Смажьте трущиеся элементы. 6. В заключение проверьте исправность функционирования защелки.

Активаторы единого замка
См. Главу Бортовое электрооборудование.
Замок капота
См. Раздел Снятие, установка и регулировка замка капота.
Рукоятки привода дистанционного отпускания замковых защелок
Капот

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините приводной трос от замковой защелки.
| 2. Выверните крепежный болт и снимите расположенный слева под панелью приборов рычаг привода отпускания защелки замка капота.
3. Установка производится в обратном порядке. 4. Проверьте исправность функционирования привода.

Дверь задка/крышка багажного отделения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите заднее сиденье (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений). 2. Снимите нижнюю панель отделки центральной стойки и боковую крышку порога правой двери. 3. Снимите нижнюю панель отделки задней стойки, отогните назад ковровое покрытие пола и отпустите фиксатор крепления приводного троса (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 4. Выверните крепежный болт и снимите рукоятку привода отпускания защелки замка двери задка/крышки багажного отделения.
5. Отсоедините от рукоятки приводной трос.
| 6. Снимите ударник замка и отсоедините от него приводной трос.
7. Установка производится в обратном порядке. 8. Проверьте исправность функционирования привода.

Крышка лючка заливной горловины топливного бака

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите правую панель задней боковой отделки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 2. Разверните влево и снимите расположенную внутри правой задней боковой панели кузова замковую сборку.
3. Установка производится в обратном порядке. 4. Проверьте исправность функционирования привода.

Цилиндры замков
Передние двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку наружной ручки двери (см. выше).
| 2. Отпустите фиксатор крепления штока тяги и снимите цилиндр замка.
3. Установка производится в обратном порядке.

Дверь задка (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)).
| 2. Отпустите фиксатор крепления штока тяги и снимите цилиндр замка.
3. Установка производится в обратном порядке.

Крышка багажного отделения (модели Седан)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки крышки (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)).
| 2. Отпустите фиксатор крепления штока тяги и снимите цилиндр замка.
3. Установка производится в обратном порядке.