Прокачка гидравлического тракта рулевого привода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Уровень рабочей жидкости системы гидроусиления руля (ГУР) должен находиться приблизительно в 40.6 мм ниже среза заливной горловины резервуара ГУР. 2. Медленно вращайте рулевое колесо от упора до упора до тех пор, пока в резервуаре не прекратится выделение воздушных пузырей. 3. Еще раз проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР. 4. Запустите двигатель на холостые обороты и повторите прокачку. 5. Закончив, вновь проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку. Проследите за прочностью посадки крышки резервуара.