Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов

Расположение компонентов привода клапанов

1 — Регулировочный винт коромысла со стопорной гайкой 2 — Коромысло привода впускного клапана 3 — Волнистая шайба | 4 — Корпус распределительных валов 5 — Опора 6 — Коромысло привода впускного клапана

Детали установки компонентов привода клапанов

1 — Коромысла привода впускных клапанов 2 — Стопорная гайка 3 — Регулировочный винт 4 — Пружина 5 — Опорная втулка оси коромысел 6 — Ось коромысел привода впускного клапана 7 — Ось коромысел привода выпускного клапана | 8 Коромысла привода выпускных клапанов Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 5 Т2: 10 Т3: 25

Расположение компонентов сборки коромысел показано на иллюстрации.
Детали установки компонентов сборки коромысел показано на иллюстрации.
Коромысла привода впускных и выпускных клапанов установлены на их собственные оси, которые в совместной сборке с первыми удерживаются крышками головок цилиндров.
Конец каждого коромысла со стороны клапана снабжен регулировочным винтом и гайкой. Посредством поворота этого винта можно регулировать клапанный зазор.
Вилкообразные коромысла выпускных клапанов управляют одновременно двумя выпускными клапанами.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ). 4. Снимите сборку ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов). 5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов). 6. Отсоедините шланг вентиляции картера (PCV) и снимите крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головок цилиндров).
| 7. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, отпустите и выверните болты крепления сборки коромысел.
| Для удержания сборки на последнем этапе оставьте пару средних болтов ввернутыми на пару витков резьбы.
| 8. Аккуратно извлеките сборку коромысел.

РАЗБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните болты крепления оси коромысел. 2. Извлеките ось коромысел. Снимите с оси коромысла, пружины, пластины и опорные втулки, - снимаемые компоненты складывайте в порядке их установки. 3. Отпустите гайки и выверните из коромысел регулировочные винты.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте внутренние диаметры коромысел и внешний диаметр оси коромысел в соответствующих точках. Путем вычитания результатов вторых измерений из соответствующих результатов первых определите величины масляных зазоров. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций, замените изношенные компоненты.
2. Измерьте внутренние диаметры опорных втулок (держателей) оси коромысел и внешний диаметр оси коромысел в соответствующих точках и определите величины масляных зазоров. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций, замените изношенные компоненты. 3. Внимательно осмотрите рабочие (контактирующие с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов) поверхности коромысел. В случае выявления зазубрин, задиров и признаков чрезмерного износа замените дефектные компоненты. 4. Проверьте плавность вращения роликов коромысел. Замените дефектные компоненты. 5. Визуально изучите состояние компонентов редукционного клапана в торцевой части оси коромысел. В случае выявления трещин на контрольном шарике, инородных частиц на витках пружины или признаков развития утечек, замените вышедшие из строя компоненты, либо ось коромысел в сборе.

СБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки. Проследите, чтобы болты крепления опорных втулок оси коромысел были затянуты с требуемым усилием (5 Нм).
| Коромысла, их оси и опоры осей помечены идентификационными метками, - проследите за правильностью установки компонентов!

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите сборку на свое место и временно затяните болты с 1 по 4 в указанном на иллюстрации порядке с равномерным усилием.
| 2. Затяните с требуемым усилием (25 Нм) болты с (5) по (8). 3. Затяните с требуемым усилием (25 Нм) болты с (1) по (4).
4. Произведите регулировку клапанных зазоров (см. Раздел Проверка и регулировка клапанных зазоров). 5. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов