Проверка уровня трансмиссионного масла РКПП

Проверка уровня трансмиссионного масла РКПП (каждые 4800 км пробега или раз в месяц)
Щуп измерения уровня трансмиссионной жидкости РКПП оборудован окрашенной в ярко желтый цвет кольцеобразной или петлевидной рукояткой

Местоположение измерительного щупа на картере РКПП

Щуп измерения уровня масла РКПП расположен в правой задней части двигательного отсека, и оборудован окрашенной в ярко-желтый цвет рукояткой с кольцеобразным или петлевидным захватом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Извлеките щуп, насухо протрите его и вставьте на место, плотно посадив пробку на заливную горловину картера РКПП.
2. Вновь извлеките щуп и определите уровень трансмиссионной жидкости по величине смоченного участка лезвия щупа, - уровень должен находиться между верхней (F) и нижней (L) отметками и ни в коем случае не опускаться ниже метки L. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровней жидкостей). |