Стеклоподъемники

В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей входит электропривод стеклоподъемников.
Функционирование стеклоподъемников становится возможным только при включенном зажигании.

| На подлокотнике каждой из дверей автомобиля расположен индивидуальный переключатель, предназначенный для управления функционированием электропривода регулятора стеклоподъемника данной двери. Привод (опускание/поднимание) стекла осуществляется путем нажатия/оттягивания клавиши переключателя.

Слева на подлокотнике водительской двери расположен центральный пульт управления функционированием электроприводом стеклоподъемников всех дверей автомобиля. В состав пульта, помимо переключателей управления регуляторами стеклоподъемников каждой из дверей автомобиля, входит кнопочный выключатель, позволяющий осуществлять блокировку привода стеклоподъемников пассажирских дверей от индивидуальных переключателей. Принцип функционирования переключателей стеклоподъемников пассажирских дверей аналогичен описанному выше для индивидуальных дверных переключателей. Переключатель стеклоподъемника водительской двери дополнительно позволяет активировать режим автоматического перевода стекла в крайнее верхнее/нижнее положение, - если нажать переключатель до щелчка и отпустить его, стекло водительской двери опустится полностью. Для остановки стекла в ходе автоматического опускания слегка потяните клавишу переключателя вверх. Оттягивание клавиши вверх до щелчка позволяет произвести автоматический перевод стекла в закрытое положение (остановка может быть произведена путем легкого нажатия клавиши).

1 — Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
2 — Переключатель стеклоподъемника водительской двери (с функцией AUTO)
3 — Блокирующий переключатель
4 — Переключатель стеклоподъемника правой передней двери
5 — Переключатель стеклоподъемника правой задней двери