Системы отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха

Снятие и установка дефлекторов и воздуховодов

Дефлекторы воздуховодов панели приборов
Проверьте плавность регулировки интенсивности подачи воздуха через дефлекторы. Удостоверьтесь, что регулировка производится исправно в любом положении дефлектора.

СНЯТИЕ

Водительские дефлекторы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Опустите рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
| 3. Отсоедините электропроводку, мешающую снятию передней секции отделки консоли (А) и панели переключателей (В).
4. Выверните крепежный винт (С) и снимите центральную (консольную) секцию (D) панели приборов. 5. Снимите облицовку (Е) приборного щитка.
| 6. Выверните винты крепления боковых дефлекторов.

Пассажирский боковой дефлектор

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Дефлектор высвобождается из панели приборов путем поддевания подходящей отверткой.
| Во избежание повреждения панели приборов оберните жало отвертки изолентой!

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Воздуховоды верхнего уровня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель приборов (см. Главу Кузов на диске 2).
| 2. Выверните девять крепежных винтов и снимите сборку воздуховодов.
3. Установка производится в обратном порядке.

Нижний воздуховод

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку отопителя (см. Раздел Снятие и установка сборки отопителя). 2. Снимите переднее сиденье (см. Главу Кузов на диске 2). 3. Снимите накладку порога двери (см. Главу Кузов на диске 2).
| 4. Отогните ковровое покрытие и снимите нижний воздуховод.
5. Установка производится в обратном порядке.