Снятие и установка элементов центральной консоли

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. На моделях с РКПП снимите рукоятку рычага переключения передач (модели с РКПП) и переднюю крышку консоли.
| 2. На моделях с АТ снимите лоток и переднюю крышку консоли. А — Лоток
| 3. Выверните крепежные винты и снимите крышку центральной консоли.
| 4. Отдайте крепеж и снимите консольный ящик.
5. Установка производится в обратном порядке.