Снятие, обслуживание и установка межосевого дифференциала

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите сборку раздаточной коробки с удлинением трансмиссии (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 3. Снимите удлинение трансмиссии с раздаточной коробки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 4. Извлеките ведомую шестерню раздаточного механизма (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка ведомой шестерни раздаточного механизма) 5. Извлеките сборку межосевого дифференциала.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте подшипники и вручную оцените плавность и бесшумность их вращения, проверьте подшипники на наличие признаков чрезмерного износа, следов развития коррозии. Дефектные компоненты замените. 2. Оцените степень износа компонентов дифференциала, дефектную сборку замените.

Замена подшипника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Межосевой дифференциал разборке не подлежит и в случае повреждения внутренних компонентов заменяется в сборе.
| 1. При помощи специального приспособления ST 498077300 снимите шариковый подшипник межосевого дифференциала.
| Снятый подшипник повторному использованию не подлежит и должен заменен в обязательном порядке!
| 2. Посадка нового подшипника производится при помощи подходящей оправки.
| Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.