Снятие и установка вентилятора отопителя

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите вещевой ящик. 2. Отсоедините воздуховод, идущий от приточного короба к отопителю (либо короб испарителя на моделях с К/В). 3. Отсоедините электропроводку от сервопривода заслонок управления рециркуляции воздухоприточного короба. 4. Отсоедините электропроводку от вентилятора отопителя.
5. Выверните крепежные болты и снимите вентилятор в сборе с приводным электромотором. 1 — Сборка вентилятора отопителя |

Установка
Установка производится в обратном порядке.