Обслуживание петель и замков автомобиля

Через каждые 5000 км (3000 миль) пробега, или раз в три месяца все петли, а также сборки замковых защелок дверей, капота и крышки багажного отделения должны смазываться небольшим количеством (по несколько капель) жидкого масла, либо специальной смазки для замков. Ударники замков подлежат смазыванию консистентной смазкой с целью продления срока их службы и гарантии безотказности срабатывания. Для смазывания замковых сборок лучше всего использовать специальную графитовую смазку, поставляемую в аэрозольных баллонах.