Снятие и установка рулевого колеса

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Приведите передние колеса в прямолинейное положение. 3.Снимите модуль подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).
| 4. Отдайте крепежную гайку и при помощи специального съемника снимите рулевое колесо с цапфы рулевого вала, предварительно пометив его установочное положение.
5. Проверьте рулевое колесо на наличие признаков деформаций, оцените состояние спиц. В случае необходимости замените рулевое колесо.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, не забудьте произвести центровку контактного барабана (см. Главу Бортовое электрооборудование). Требуемое усилие затягивания гайки крепления рулевого колеса составляет 45 Нм.
| Во избежание повреждения кабельного барабана проследите за правильностью попадания его направляющего пальца в приемное отверстие в нижней части рулевого колеса. Разъемы электропроводки модуля подушки безопасности, клаксона и темпостата проденьте в окно в нижней части колеса!