Ремни безопасности - общая информация, проверка состояния, снятие и установка, порядок утилизации несработавших аварийных натяжителей

Конструкция ремней безопасности передних сидений

1 — Регулируемый анкерный узел плечевой секции ремня безопасности 2 — Декоративная накладка анкерного узла 3 — Направляющая скоба 4 — Анкерный хомут с пряжкой 5 — Ремень безопасности | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.5 Т2: 30 Т3: 53

Конструкция ремней безопасности заднего сиденья моделей Седан

1 — Плечевая секция правого ремня безопасности 2 — Плечевая секция центрального ремня безопасности 3 — Плечевая секция левого ремня безопасности 4 — Анкерная секция правого ремня безопасности 5 — Анкерная секция центрального ремня безопасности 6 — Анкерная секция левого ремня безопасности | 7 — Кожух возвратного устройства Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 30

Конструкция ремней безопасности заднего сиденья моделей Legacy Универсал/Outback

1 — Анкерный хомут плечевой секции правого ремня безопасности 2 — Плечевая секция центрального ремня безопасности 3 — Анкерный хомут плечевой секции левого ремня безопасности 4 — Анкерная секция центрального и правого ремней безопасности 5 — Анкерная секция центрального и левого ремней безопасности | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 30 Е2: 53

Меры предосторожности

| Сработавшие аварийные натяжители ремней безопасности повторному использованию не подлежат и должны быть заменены новыми!

Прежде чем приступать к снятию ремней безопасности выключите зажигание, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 20 секунд, в течение которых должен разрядиться конденсатор автономного источника питания аварийных натяжителей.
Старайтесь не подвергать сборки аварийных натяжителей ремней безопасности ударным нагрузкам, - обращайтесь с ними крайне бережно. Не допускайте нагревания натяжителей и контакта их с открытым пламенем. При попадании на поверхность натяжителя масла или смазки немедленно соберите следы загрязнения чистой сухой ветошью.
Не допускайте подачи на сборки аварийных натяжителей электрического питания, не используйте для проверки сопротивления натяжителей тестеры для диагностики электрических цепей.
Не производите попыток разборки аварийных натяжителей, - в случае выявления признаков механических повреждений замените дефектный узел в сборе.

| Ни в коем случае не используйте в качестве сменных компоненты SRS от других автомобилей!

При снятии ремня безопасности со сработавшим аварийным натяжителем одевайте защитные очки и перчатки, закончив процедуру замены тщательно вымойте руки.

| Перед утилизацией несработавшего натяжителя следует обязательно произвести его разрядку (см. ниже)!

Проверка состояния ремней безопасности после аварийного столкновения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. После попадания автомобиля в аварию внимательно осмотрите панели отделки салона в районе установки возвратных устройств ремней безопасности, - в случае выявления трещин, а также при обесцвечивании пластмассы замените сборку ремня безопасности со сработавшим натяжителем. 2. Оцените состояние электропроводки и контактных разъемов аварийных натяжителей, в случае выявления дефектов замените поврежденные компоненты.

Ремни безопасности передних сидений
Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сложите спинку переднего сиденья вперед до упора. 2. Сдвиньте сборку сиденья вперед до упора. 3. Выключите зажигание, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 20 секунд, прежде чем приступать к снятию ремня безопасности. 4. Снимите нижнюю панель отделки центральной стойки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 5. Снимите кронштейн.
| 6. Отжав язычок фиксатора, и отделите от стойки направляющую скобу ленты ремня безопасности.
| 7. Снимите декоративную крышку, выверните крепежный болт и снимите с центральной стойки верхний анкерный узел плечевой секции ремня безопасности.
| 8. Отогните ковровую панель покрытия пола, рассоедините желтый контактный разъем электропроводки аварийного натяжителя, затем выверните анкерные болты крепления сборки возвратного устройства и снимите сборку ремня безопасности.
| 9. Рассоедините контактный разъем датчика-выключателя контрольной лампы «Пристегните ремни», выверните крепежный болт и снимите оборудованный пряжкой анкерный хомут с внутренней стороны рамы сиденья.

Проверка состояния компонентов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внимательно изучите состояние сборки натяжителя, - в случае выявления признаков механических повреждений произведите замену. 2. Проверьте ленту ремня на наличие признаков вытирания, разрыхления тканевой основы и прочих дефектов, в случае необходимости замените ремень. 3. Оцените состояние анкерного хомута, проверьте исправность функционирования пряжки и надежность фиксации в ней замковой скобы ремня, в случае необходимости замените хомут в сборе.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу «Конструкция»).

Ремни безопасности заднего сиденья
Снятие
Модели Седан
Плечевые секции боковых ремней

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель отделки задней полки. 2. Снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 3. Выверните крепежные болты и снимите ремень.

Плечевая секция центрального ремня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Выполните процедуры параграфов с 2 по 5 Раздела Снятие и установка элементов внутренней отделки, затем выверните крепежный болт и снимите ремень безопасности.

Анкерные секции ремней безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).
| 2. Выверните крепежные болты и снимите анкерные секции ремней безопасности.

Модели Legacy Универсал/Outback
Плечевые секции боковых ремней

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите основную и верхнюю секции задней боковой панели отделки салона (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 2. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите ремень.

Плечевая секция центрального ремня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите фонарь освещения багажного отделения (см. Главу Бортовое электрооборудование). 2. Выполните процедуры параграфов 7 и 8 Раздела Снятие и установка элементов внутренней отделки, затем отпустите крепежные фиксаторы и отогните задний край потолочной обивки.
| 3. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные болты и снимите ремень безопасности.

Анкерные секции ремней безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).
| 2. Выверните крепежные болты и снимите анкерные секции ремней безопасности.

Проверка состояния компонентов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте ленты ремней на наличие признаков вытирания, разрыхления тканевой основы и прочих дефектов, в случае необходимости произведите замену. 2. Оцените состояние анкерных секций, проверьте исправность функционирования пряжки и надежность фиксации в ней замковой скобы ремня, в случае необходимости замените хомут в сборе.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| См. предупреждения, перечисленные выше, в подразделе «Меры предосторожности»!
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу «Конструкция»).

Порядок утилизации несработавших аварийных натяжителей ремней безопасности

| См. предупреждения, перечисленные, в подразделе «Меры предосторожности» в начале настоящего Раздела!

Подготовка к разрядке

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Перед утилизацией несработавшего натяжителя следует обязательно произвести его разрядку (см. ниже)!
1. Разрядка аварийного натяжителя должна производиться на плоской ровной поверхности, свободной от посторонних предметов. 2. Так как при разрядке натяжителя происходит взрывообразно и сопровождается очень громким хлопком, проследите, чтобы никто не находился в радиусе 5 метров от натяжителя. 3. Срабатывание натяжителя сопровождается дымообразованием, ввиду чего разрядка должна производиться в хорошо вентилируемом помещении. 4. Прежде чем приступать к выполнению процедуры наденьте защитные очки и перчатки, закончив, не забудьте тщательно вымыть руки. 5. После срабатывания натяжитель остается горячим в течение еще достаточно длительного времени, - не прикасайтесь к сборке как минимум 40 минут. 6. Не допускайте попадания на сработавший натяжитель влаги, - перед утилизацией заверните сборку в полиэтиленовый пакет. Разрядка

Разрядка без снятия натяжителя с автомобиля

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Приготовьте специальный набор для разрядки натяжителя.
2. Сложите спинку переднего сиденья и сдвиньте сборку сиденья до упора вперед. 3. Выключите зажигание, отсоедините отрицательный провод от батареи и выждите не менее 20 секунд.
| 4. Снимите нижнюю панель отделки центральной стойки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки) и рассоедините желтый разъем электропроводки аварийного натяжителя ремня безопасности.
5. При помощи входящего в комплект зажима типа «крокодил» замкните клемму штепсельного разъема соединительного кабеля из набора для разрядки натяжителя, - контакт должен оставаться замкнутым до момента собственно начала разрядки натяжителя! 6. Подсоедините разъем 2D входящего в комплект набора переходника к желтому разъему электропроводки натяжителя, второй конец насадки подключите к ответному разъему соединительного кабеля. 7. Полностью размотайте соединительный кабель, удостоверьтесь, что никто не находится внутри автомобиля, затем плотно закройте все двери (включая дверь задка/крышку багажного отделения), окна и люки.
| 8. Установите аккумуляторную батарею на расстоянии не менее 5 м от автомобиля, удостоверьтесь, что никто не находится 5-метровой опасной зоне, отсоедините зажим типа «крокодил» от клеммы штепсельного разъема и подключите его к отрицательному полюсу батареи, подсоедините вторую соединительного кабеля подсоедините к положительному полюсу батареи, - приготовьтесь к звуковому удару.
| Не прикасайтесь к сработавшему натяжителя в течение минимум 40 минут!
9. Снимите ремень безопасности и заверните сработавший натяжитель в полиэтиленовый пакет.

Разрядка снятого с автомобиля натяжителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Обрежьте ленту ремня безопасности как можно ближе к сборке натяжителя.
2. Приготовьте специальный набор и подключите соединительный кабель к натяжителю..
| 3. При помощи трехжильного жгута с сечением каждой жилы не менее 1.25 мм2 прочно примотайте натяжитель к диску колесной сборки.
| 4. Уложите сверху на колесо с привязанным к нему натяжителем четыре автомобильных покрышки (натяжитель должен оказаться внутри образовавшейся камеры), сверху положите еще одну колесную сборку (диск с надетой покрышкой) и прочно обмотайте получившуюся конструкцию прочным шнуром.
5. Далее действуйте также, как и при разрядке не снятого с автомобиля натяжителя (см. выше).