Проверка состояния защитных чехлов приводных валов

Проверка состояния защитных чехлов приводных валов (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Защитные чехлы служат для предотвращения попадания грязи в шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) приводных валов автомобиля, а также удерживают набитую в шарниры смазку. Попадание смазки и масла на наружные поверхности защитных чехлов приводят к преждевременному выходу их из строя, ввиду чего чехлы следует периодически осматривать и тщательно промывать раствором мыльной воды.
2. Очистив чехлы, проверьте их на наличие трещин, порезов и следов утечек смазки. Дефектные чехлы подлежат замене (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). Оцените надежность затягивания бандажных лент крепления чехлов. |