Подготовка к выполнению капитального ремонта РКПП

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Удалите с наружной поверхности картера РКПП следы масла, смазки и грязи.
| 3. Поместите трансмиссию на монтажный стенд ST 499937100.
4. В рамках подготовки к сборки обратите внимание на следующие моменты: a) Вращающиеся части перед сборкой следует смазать маслом; b) Все компоненты необходимо устанавливать строго на свои прежние места и в оригинальные положения; c) Прокладки, стопорные шайбы и контргайки подлежит замене в обязательном порядке. С целью предотвращения развития утечек через сопрягаемые поверхности следует использовать герметик.