Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Не пытайтесь промывать фильтрующий элемент воздухоочистителя. Бумага, из которой изготовлен элемент, пропитана специальной негорючей, медленно испаряющейся вязкой жидкостью, делающей ее морозостойкой и продлевающей срок службы элемента.
Грязь прилипает к вязкой жидкости, заполняющей пористую структуру бумаги, что препятствует проникновению ее внутрь впускного тракта. Промывка элемента влечет за собой утрату пропитки и, - как следствие, - заметное снижение эффективности функционирования воздухоочистителя. 1. Замена фильтрующего элемента производится регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля. В ходе эксплуатации автомобиля состояние фильтра должно достаточно часто проверяться, в особенности в условиях сильно запыленной местности. 2. На моделях 2.0 и 2.5 л воздухоочиститель закреплен в задней части двигательного отсека по центру переборки, на моделях 3.0 л – в правом заднем углу. 3. Отдайте болты крепления воздухоочистителя к опорным стокам (модели 2.0 и 2.5 л), отпустите пружинные фиксаторы крышки воздухоочистителя, отсоедините все мешающие выполнению процедуры шланги и снимите крышку, - постарайтесь не допустить падения внутрь кожуха воздухоочистителя посторонних предметов.
| 4. Извлеките фильтрующий элемент и протрите внутренние стенки кожуха чистой ветошью.
5. Визуально оцените состояние фильтрующего элемента, в случае сильного загрязнения произведите замену.
| Во избежание преждевременного износа внутренних компонентов двигателя и возникновения вспышек в выпускном тракте не эксплуатируйте автомобиль с извлеченным воздушным фильтром!
6. Установите сменный фильтрующий элемент, проследите за правильностью его посадки в кожухе.
| 7. Произведите сборку в порядке, обратном снятию. Крепежные болты затягивайте с требуемым усилием.
| На моделях 3.0 л перед установкой крышки воздухоочистителя заведите стопорные язычки с задней стороны крышки в приемные пазы кожуха, затем защелкните фиксаторы.