Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта

Модели 2.0 и 2.5 л
Общая информация
Конструкция впускного воздушного тракта 4-цилиндровых двигателей представлена на иллюстрации.

1 — Проставка 2 — Втулка 3 — Резонаторная камера 4 — Резиновая подушка 5 — Воздухозаборник 6 — Воздуховод 7 — Опорный кронштейн 8 — Подушка 9 — Секция А кожуха воздухоочистителя 10 — Фиксаторы 11 — Фильтрующий элемент воздухоочистителя 12 — Секция В кожуха воздухоочистителя 13 — Левый опорный кронштейн воздухоочистителя (модели с РКПП) 14 — Левый опорный кронштейн воздухоочистителя (модели с АТ) 15 — Правый опорный кронштейн воздухоочистителя 16 — Опорный кронштейн жгута электропроводки двигателя | 17 — Хомут 18 — Втулка 19 — Проставка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 32.4 Т2: 6.4 Т3: 7.5 Т4: 14 Т5: 16 Т6: 2.5 Т7: 3

Конструкция впускного воздушного тракта 6-цилиндрового двигателя

1 — Воздухозаборник 2 — Монтажная пластина 3 — Резонаторная камера 4 — Подушка 5 — Фиксатор 6 — Кожуха воздухоочистителя 7 — Проставка 8 — Фильтрующий элемент воздухоочистителя 9 — Крышка воздухоочистителя 10 — Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) 11 — Посадочная втлука 12 — Воздухоприемная камера 13 — Посадочная втулка 14 — Хомут 15 — Хомут | 16 — Подушка 17 — Проставка 18 — Впускной воздуховод 19 — Гофрированный рукав 20 — Хомут Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 32.4 Т2: 6.4 Т3: 7.5 Т4: 3

Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите пружинные фиксаторы (А) на кожухе воздухоочистителя. А — Пружинные фиксаторы В — Болты крепления сборки воздухоочистителя
2. Разделите кожух на две половины и извлеките фильтрующий элемент и проверьте его состояние. Продуйте фильтр сжатым воздухом, в случае необходимости произведите его замену. 3. Установка производится в обратном порядке.
| Защелкивание пружинных фиксаторов должно производиться только после правильного ввода в зацепление нижних стопорных язычков кожуха.

Снятие и установка воздухоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите хомут крепления рукава, соединяющего воздухоочиститель с корпусом дросселя.
2. Отсоедините подведенный к воздухоочистителю впускной рукав, и прочие шланги. 3. Выверните крепежные болты (В) и снимите сборку воздухоочистителя с опорных кронштейнов. 4. Внимательно проверьте стенки обеих секций кожуха на наличие трещин и прочих механических повреждений, в случае необходимости произведите замену. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежных болтов и хомутов шланговых соединений.

Снятие и установка впускного воздуховода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните болты крепления воздухозаборника к панели передка автомобиля.
| 2. Выверните болт крепления рукава впускного воздуховода к панели брызговика.
| 3. Снимите воздухозаборник в сборе с рукавом впускного воздуховода.
4. Внимательно изучите снятые компоненты на наличие трещин и прочих механических повреждений, проверьте проходимость воздуховода.

Снятие и установка резонаторной камеры

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите впускной воздуховод (см. предыдущий подраздел).
| 2. Выверните крепеж и снимите резонаторную камеру.
3. Внимательно изучите камеру на наличие трещин и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в отсутствии в камере посторонних предметов. 4. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежных болтов и хомутов шланговых соединений.

Модели 3.0 л
Замена фильтрующего элемента, снятие и установка воздухоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите крепежный хомут (А) и отделите от крышки воздухоочистителя гофрированный рукав.
2. Отпустите пружинные фиксаторы (В) и снимите крышку воздухоочистителя. 3. Извлеките фильтрующий элемент и проверьте его состояние. Продуйте фильтр сжатым воздухом, в случае необходимости произведите его замену.
| 4. Вверните крепежные болты и снимите кожух воздухоочистителя.
5. Внимательно проверьте кожух и крышку воздухоочистителя на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости произведите замену.
| 6. Установка производится в обратном порядке. Болты крепления кожуха следует затягивать с усилием 32.3 Нм.
| Защелкивание пружинных фиксаторов должно производиться только после ввода стопорных язычков крышки в приемные пазы кожуха.

Снятие и установка воздухоприемной камеры

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Отсоедините электропроводку от датчика температуры всасываемого воздуха (IAT).
| 3. Отпустите хомут (А) патрубка подсоединения воздухоприемной камеры к корпусу дросселя. А — Хомут В — Крепежные болты С — Хомут
4. Выверните болты (В) крепления воздухоприемной камеры к впускному трубопроводу. 5. Отпустите хомут (С) крепления к камере гофрированного воздуховода. 6. Отсоедините от воздухоприемной камеры прочие шланги и снимите сборку с автомобиля. 7. Внимательно проверьте камеру на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости произведите замену. 8. Установка производится в обратном порядке.

Снятие и установка воздухозаборника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните крепежные болты и, высвободив из резонаторной камеры, снимите воздухозаборник с панели передка автомобиля.
2. Внимательно проверьте воздухозаборник, на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости удалите из проходного сечения сборки посторонние предметы. Дефектный воздухозаборник замените. 3. Установка производится в обратном порядке.

Снятие и установка резонаторной камеры

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Снимите воздухозаборник (см. предыдущий подраздел). 3. Снимите кожух воздухоочистителя (см. выше).
| 4. Выверните болт крепления резонаторной камеры к правой переборке двигательного отсека.
5. Снимите правое переднее колесо и поднимите автомобиль над землей. 6. Снимите правую панель грязеотбойника.
| 7. Извлеките резонаторную камеру через арку правого колеса.
8. Внимательно проверьте снятую камеру, на наличие трещин и прочих механических повреждений. Удостоверьтесь в отсутствии внутри посторонних предметов. В случае необходимости произведите соответствующие исправления/замените камеру. 9. Установка производится в обратном порядке.