Проверка давления двигательного масла

Электрические схемы индикации давления двигательного масла в 6-цилиндровых двигателях представлены на иллюстрациях.
Электрическая схема индикации давления двигательного масла в 6-цилиндровых двигателях моделей 2001 г. выпуска

Электрическая схема индикации давления двигательного масла в 6-цилиндровых двигателях моделей 2002 г. выпуска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выполните проверки, описанные в параграфах 2 и 3 Раздела Проверка давления двигательного масла. 2. Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF, снимите комбинацию приборов и измерьте сопротивление между клеммами C13-C3 и С13-А18 (модели 20001 г.вып.)/С10-В5 и С10-А8 (модели 2002 г.вып.). Если результат измерения составляет менее 10 Ом, замените разъем электропроводки между комбинацией приборов и датчиком-выключателем давления двигательного масла. В противном случае отремонтируйте или замените комбинацию приборов и контрольную лампу давления масла.