Опорожнение топливного бака

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| См. предупреждение в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания!
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Поднимите автомобиль.
| 4. Снимите правую панель защиты топливного бака.
| 5. Заведите под автомобиль подходящую по объему сливную емкость, выверните сливную пробку главной камеры и дождитесь прекращения вытекания топлива.
6. Вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием (26 Нм). 7. Установите на место защитную панель и затяните болты ее крепления с усилием 18 Нм.
| 8. Опустите автомобиль на землю, поднимите подушку заднего сиденья и отогните ковровое покрытие. Снимите крышку сервисного отверстия доступа в дополнительную камеру топливного бака.
| 9. Отсоедините электропроводку от датчика уровня топлива в дополнительной камере.
| 10. Отсоедините шланг от насоса подкачки.
| 11. Отдайте крепежные гайки и извлеките сборку датчика уровня топлива.
12. Откачайте горючее из дополнительной камеры бака при помощи подходящего РУЧНОГО насоса.
| Не используйте для откачивания из бака топлива электрические или бензиновые насосные станции!
13. Установите на место датчик уровня и затяните гайки его крепления с требуемым усилием (4.4 Нм). 14. Восстановите исходное подсоединение электрических и топливных линий. 15. Установите на место крышку сервисного отверстия. 16. Уложите на место отогнутый участок коврового покрытия и опустите заднее сиденье.