Доступ в подкапотное пространство

| 1. Рукоятка отпускания защелки замка капота расположена слева под панелью приборов автомобиля. Для отпускания защелки при отпирании капота потяните рукоятку на себя.

| 2. Для открывания капота после отпускания защелки его замка следует снять страховочную блокировку. Рычаг снятия блокировки расположен под декоративной решеткой радиатора, по центру, - оттяните его влево.

| 3. Для фиксации капота в открытом положении предусмотрена упорная штанга, заправляемая в специальный паз с нижней стороны крышки. Перед закрыванием капота следует удостовериться в надежности фиксации опорной штанги в своем держателе.

4. Для закрывания следует опустить капот в нижнее положение, оставив зазор около 10 сантиметров, затем отпустить его. Для проверки надежности фиксации капота в закрытом положении потяните его вверх за передний край.

| Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не следует дожимать неплотно закрытый капот руками, - правильно будет вновь открыть его повторить попытку захлопывания с отпусканием с небольшой высоты.