Снятие и установка модуля управления трансмиссии (TCM)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный кабель от батареи.
| 2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов и рассоедините контактный разъем.
| 3. Отсоедините электропроводку от модуля управления. A — TCM B — Скоба педали ножного тормоза
4. Снимите TCM. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.