Снятие и установка маслоохладителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
| 2. Снимите защиту картера.
3. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание). 4. Слейте двигательное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
| 5. Выверните болты крепления к двигателю трубки охладительного тракта.
| 6. Отсоедините от маслоохладителя водяные шланги.
7. Снимите масляный фильтр (см. Главу Текущее обслуживание).
| 8. Извлеките штуцерный разъем и снимите маслоохладитель с верхней секции поддона картера. А — Штуцерный разъем В — Маслоохладитель С — Уплотнительное кольцо Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 54 Нм
9. Методом продувки удостоверьтесь в проходимости каналов охлаждающей жидкости. 10. Оцените состояние сопрягаемой поверхности верхней секции поддона картера и масляного фильтра (не забудьте проверить канавку под установку уплотнительного кольца). 11. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к данному Разделу).