Снятие и установка отопителя

Снятие
Отсоедините от двигателя шланг, подводящий охлаждающую жидкость к теплообменнику отопителя. Также отсоедините отводящий шланг отопителя.
Детали установки отопителя

1 — Отопитель 2 — Воздуховод, идущий от воздухоприточного короба (короб испарителя К/В) 3 — Резистивная сборка вентилятора 5 — Воздухоприточный короб 6 — Рукава подачи воздуха в задние ножные колодцы | 7 — Уплотнительное кольцо 8 — Хомут 9 — Подающий шланг 10 — Отводящий шланг 11 — Пробка 12 — Обойма

Конструкция отопителя

1 — Корпус отопителя 2 — Теплообменник 3 — Воздуховод, идущий к центральным дефлекторам панели приборов 4 — Распределительный воздуховод подачи воздуха в ножные колодцы 5 — Заслонка подачи воздуха к соплам обдува передних стекол 6, 7 — Заслонки подачи воздуха к дефлекторам вентиляции салона 8, 9 — Заслонки регулировки температурного режима 10 — Заслонка подачи воздуха в ножные колодцы 11-15 — Детали привода заслонка 16 — Боковой рычаг привода воздухораспределительных заслонок 17 — Винт 18 — Пружина 19 — Приводной электромотор 20 — Кронштейн привода | 21 — Тяга 22, 23 — Тяги 24 — Фиксаторы 25 — Хомут 26, 27 — Хомуты 28 — Кронштейн разъема 29 — Тяга 30, 31 — Рычаги привода смесительной и перепускной заслонок 32 — Воздуховод подачи воздуха в водительский ножной колодец 33 — Воздуховод подачи воздуха в ножной колодец переднего пассажира 4-36 — Детали крепления приводного троса управления заслонками 37 — Защелка крышки корпуса отопителя 1* — Для систем с электрическим сервоприводом и кнопочной панель управления 2* — Для систем с ручным управлением воздухораспределительными заслонками и 2-рычажной панелью управления

Конструкция воздухоприточного короба

1 — Уплотнитель 2 — Корпус в сборе 3 — Пластина 4 — Сборка вентилятора отопителя 5 — Электромотор 6 — Крыльчатка 7 — Шланг 8 — Крепежная гайка 9 — Шайба 10 — Винт 11, 12 — Заслонки управления рециркуляцией | 13-15 — Детали привода заслонок 16 — Защитная крышка 17 — Сервопривод заслонок 18 — Кронштейн сервопривода 19, 20 — Тяги 21 — Фиксатор *22 — Жгут электропроводки *23 — Кронштейн *24 — Реле *25 — Зажим

| Элементы, помеченные звездочкой, установлены на моделях, оснащенных системой климат-контроля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте из теплообменника отопителя как можно больше охлаждающей жидкости. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов. 2. Отсоедините приводной трос выбора температуры выходящего воздуха. 3. Отсоедините электропроводку от сервоприводов заслонок отопителя и воздухоприточного короба. 4. Снимите панель приборов. 5. Снимите сборку воздуховода, идущего от приточного короба к отопителю.
6. Отпустите крепеж, и снимите отопитель. Схема расположения крепежа отопителя 1 — Сборка отопителя. |

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы шланги охладительного тракта были натянуты на соединительные патрубки теплообменника отопителя не менее чем на 25 ÷ 30 мм и надежно закреплены хомутами. Болты крепления сборки отопителя затягивайте с требуемым усилием (5.4 ÷ 9.3 Нм).