Снятие и установка заднего бампера

СНЯТИЕ

Модели Седан
Детали установки заднего бампера на моделях Седан

1 — Балка бампера 2 — Боковой кронштейн 3 — Накладка бампера 4 — Боковая стойка 5 — Крюк 6 — Кронштейн | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 93 ± 25

Детали установки заднего бампера на моделях Legacy Универсал/Outback

1 — Балка бампера 2 — Боковой кронштейн 3 — Накладка бампера (модели Legacy) 4 — Накладка бампера (модели Outback) 5 — Боковая стойка 6 — Крюк | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 93 ± 25

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки заднего бампера на моделях Legacy Седан представлены на иллюстрации. 2. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
| 3. Выверните болты и извлеките фикдоступ к которым открывается из-под автомобиля.
| 4. Отпустите фиксаторы и снимите накладку с нижнего края проема багажного отделения.
| 5. С целью обеспечения возможности оттягивания задних краев панелей боковой обивки багажного отделения, снимите установленные в верхних углах проема крюки. А — Крюк
| 6. Отогните задние края боковых панелей отделки и отдайте четыре (по две с каждой стороны панели задка) гайки крепления сборки заднего бампера.
7. Извлеките верхние фиксаторы и отделите накладку бампера от несущей балки.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки заднего бампера на моделях Legacy Универсал/Outback представлены на иллюстрации. 2. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
| 3. Выверните болты и извлеките фиксаторы крепления накладки бампера, доступ к которым открывается из-под автомобиля.
| 4. Снимите оборудованные ящиками боковые панели пола багажного отделения (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки), отогните задние края панелей боковой обивки багажного отделения и снимите защитные крышки головок задних болтов.
| 5. Отпустите четыре (под два с каждой стороны багажного отделения) крепежных болтаи снимите сборку заднего бампера с автомобиля.
6. Извлеките оставшиеся верхние и нижние фиксаторы и отделите накладку от балки бампера.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью фиксации сдвижных фиксаторов (А) на направляющих штифтах (В).