Регулировка наклона рулевой колонки (если предусмотрена)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отрегулируйте соответствующим образом положение водительского сиденья, затем оттяните вверх расположенный слева под рулевым колесом приводной рычаг и переведите в удобное положение рулевую колонку.
2. Для фиксации колонки в выбранном положении опустите рычаг.
| Ни в коем случае не начинайте движение, не удостоверившись в надежности фиксации колонки, - подергав рулевое колесо вверх-вниз!