Двигатель

Спецификации
Общие параметры
Модели без турбокомпрессора

Модель двигателя EJ20J (вып. 98-00), EJ20J2 (вып. 98-01)
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный бензиновый двигатель OHC, с водяным охлаждением
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин
EJ20J | 90 (122), при 5600
EJ20J2 | 92 (125), при 5600
Рабочий объем | 1994 см3
Диаметр цилиндров | 92.0 мм
Ход поршней | 75.0 мм
Степень сжатия
J20J | 9.7 : 1
J20J2 | 10 : 1
Давление компрессии, Бар | 9.8-13.0
Порядок зажигания | 1-3-2-4
Модели с турбокомпрессором
Модель двигателя | EJ20, EJ205
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный бензиновый двигатель DOHC с турбокомпрессором. Охлаждение – водяное
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин
EJ20 | 130 (177), при 5600
EJ205 | 125 (170), при 5600
Рабочий объем | 1994 см3
Диаметр цилиндров | 92.0 мм
Ход поршней | 75.0 мм
Степень сжатия
EJ20 | 8.0 : 1
EJ205 | 8.5 : 1
Давление компрессии, Бар | 8.5-11.7
Порядок зажигания | 1-3-2-4
Крутящий момент, Нм/(об/мин)
Двигатели без турбонаддува | 164/(4400)
Двигатели с турбонаддувом | 260/(3600)

Модели с турбокомпрессором

Модель двигателя | EJ20, EJ205
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный бензиновый двигатель DOHC с турбокомпрессором. Охлаждение – водяное
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин
EJ20 | 130 (177), при 5600
EJ205 | 125 (170), при 5600
Рабочий объем | 1994 см3
Диаметр цилиндров | 92.0 мм
Ход поршней | 75.0 мм
Степень сжатия
EJ20 | 8.0 : 1
EJ205 | 8.5 : 1
Давление компрессии, Бар | 8.5-11.7
Порядок зажигания | 1-3-2-4
Крутящий момент, Нм/(об/мин)
Двигатели без турбонаддува | 164/(4400)
Двигатели с турбонаддувом | 260/(3600)

Регулировки
Клапанный зазор на холодном двигателе

Впускные | 0.20±0.02 мм
Выпускные | 0.25±0.02 мм
Давление масла, бар | 3.0 на 5000 об/мин
Обороты холостого хода, в мин
Модели без турбонаддува
Модели с РКПП | 650 ± 100
Модели с АТ | 670 ± 100
Модели с турбонаддувом | 700 ± 100

Максимальная допустимая глубина разрежения во впускном трубопроводе на холостых оборотах, кПа

Двигатели без турбонаддува | 69.3
Двигатели с турбонаддувом | 66.7
Давление клапана крышки радиатора, бар
Модели с двигателями EJ20J | 0.8-1.0
Остальные модели | 0.95-1.25
Температура открывания термостата | 76-80°С
Прогиб ремня генератора/гидроусилителя руля | 9-11 мм
Прогиб ремня кондиционера воздуха | 9-10 мм

Распределительные валы

Предельная допустимая величина прогиба, мм
Двигатели SOHC | 0.025
Двигатели DOHC | 0.020
Рабочий зазор в подшипниках, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 0.055 ÷ 0.090
Предельное допустимое значение | 0.10
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 0.037 ÷ 0.072
Предельное допустимое значение | 0.10
Диаметр шеек, мм
Двигатели SOHC | 31.928 ÷ 31.945
Двигатели DOHC
Передняя шейка | 37.946 ÷ 37.963
Центральная и задняя шейки | 29.946 ÷ 29.963
Внутренний диаметр подшипников опор распределительного вала
Двигатели SOHC, мм | 32.000 ÷ 32.018
Высота кулачков (Н), мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение |
Впускные | 39.646 ÷ 39.746
Предельная допустимая величина износа | 0.15
Двигатели DOHC
Номинальное значение
Впускной распределительный вал | 44.75 ÷ 44.85
Выпускной распределительный вал | 44.60 ÷ 44.70
Предельная допустимая величина износа
Впускной распределительный вал | 42.20
Выпускной распределительный вал | 42.25

Схема расположения кулачков впускных распределительных валов левой и правой головок цилиндров на двигателях DOHC

Осевой люфт распределительного вала, мм
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 0.03 ÷ 0.09
Предельное допустимое значение | 0.11
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 0.015 ÷ 0.07
Предельное допустимое значение | 0.1

Коромысла привода клапанов (двигатели SOHC)

Величина зазора посадки коромысел на оси, мм
Номинальное значение | 0.020 ÷ 0.081
Предельное допустимое значение | 0.10

Головка цилиндров и клапанный механизм

Литье головки
Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемой поверхности, мм | 0.05
Припуск на шлифовку, мм | 0.1
Стандартная высота, мм
Двигатели SOHC | 98.3
Двигатели DOHC | 127.5

Седла клапанов

Ширина рабочей фаски седла впускного клапана
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 1.7
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 1.7
Ширина рабочей фаски седла выпускного клапана
Двигатели SOHC
Номинальное значение | 1.4
Предельное допустимое значение | 2.1
Двигатели DOHC
Номинальное значение | 1.5
Предельное допустимое значение | 2.2

Направляющие втулки

Величина зазора посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм
Все двигатели
Номинальное значение
Выпускные клапаны | 0.040 ÷ 0.067
Выпускные клапаны | 0.040 ÷ 0.067
Предельное допустимое значение | 0.15
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм
Двигатели SOHC | 6.000 ÷ 6.012
Двигатели DOHC | 6.000 ÷ 6.015
Величина выступания направляющей втулки, мм
Двигатели SOHC
Впускные | 20.0 ÷ 20.5
Выпускные | 16.5 ÷ 17.0
Двигатели DOHC | 12.0 ÷ 12.4

Клапаны
Ширина цилиндрической части (пояска) тарелки клапана, мм

Двигатели SOHC
Впускные клапаны
Номинальное значение | 1.0
Предельное допустимое значение | 0.6
Выпускные клапаны
Номинальное значение | 1.2
Предельное допустимое значение | 0.6
Двигатели DOHC
Впускные клапаны
Номинальное значение | 1.2
Предельное допустимое значение | 0.8
Выпускные клапаны
Номинальное значение | 1.5
Предельное допустимое значение | 0.8
Общая длина клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 120.6
Выпускные клапаны | 121.7
Двигатели DOHC
Впускные клапаны | 104.4
Выпускные клапаны | 104.7
Наружный диаметр стержня клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны | 5.950 ÷ 5.965
Выпускные клапаны | 5.945 ÷ 5.960
Двигатели DOHC
Впускные клапаны | 5.950 ÷ 5.965
Выпускные клапаны | 5.950 ÷ 5.965

Клапанные пружины

Свободная длина, мм
Двигатели SOHC | 54.3
Двигатели DOHC | 44.67
Длина под нагрузкой, мм
Двигатели SOHC
Нагрузка 56.5 кГ | 34.7
Нагрузка 56.5 кГ | 34.7
Двигатели DOHC
Нагрузка 22.5 кГ | 33.0
Нагрузка 52.1 кГ | 26.6
Предельная допустимая величина нарушения торцовки (все двигатели), град (мм) | 2.5 (1.9)

Маслоотражательные колпачки

Цветовая маркировка
Цвет резиновой наружной торцевой поверхности
Впускные клапаны | Черный
Выпускные клапаны | Коричневый
Цвет пружинной части
Впускные клапаны | Белый
Выпускные клапаны | Белый

Блок цилиндров

Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемых поверхностей, мм | 0.05
Припуск на шлифовку, мм | 0.4
Диаметр цилиндров, мм
Маркировка “А” | 92.005 ÷ 92.015
Маркировка “В” | 91.995 ÷ 91.005
Предельные допустимые овальность и конусность цилиндров, мм | 0.050
Зазор посадки поршня в цилиндре при температуре 20°С, мм
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.030
Предельное допустимое значение | 0.050
Максимальный допустимый припуск на расточку цилиндров, мм
Все двигатели 0.5 |

Поршни и поршневые пальцы

Диаметр поршней, мм
Маркировка “А” | 91.985 ÷ 91.995
Маркировка “В” | 91.975 ÷ 91.985
Ремонтный размер с увеличением на 0.25 мм | 92.225 ÷ 92.235
Ремонтный размер с увеличением на 0.25 мм | 92.225 ÷ 92.235
Зазор посадки поршневого пальца в поршне, мм | 0.04 ÷ 0.08
Зазор посадки поршневого пальца во втулке верхней головки шатуна, мм
Номинальное значение | 0 ÷ 0.022
Предельное допустимое значение | 0.030
Зазор в замке поршневых колец
Верхнее компрессионное кольцо, SOHC/DOHC
Номинальное значение | 0.20 ÷ 0.35/0.20 ÷ 0.26
Предельное допустимое значение | 1.0
Среднее компрессионное кольцо
Номинальное значение | 0.35 ÷ 0.50
Предельное допустимое значение | 1.0
Маслосъемное кольцо |
Номинальное значение | 0.20 ÷ 0.70
Предельное допустимое значение | 1.5
Зазор посадки компрессионных колец в канавках поршней, мм
Верхнее кольцо
Номинальное значение | 0.04 ÷ 0.08
Предельное допустимое значение | 0.15
Нижнее кольцо
Номинальное значение | 0.03 ÷ 0.07
Предельное допустимое значение | 0.15

Шатуны

Предельные допустимые значения величин изгиба и скручивания штанги на длине 100 мм, мм | 0.10
Осевой люфт шатуна на цапфе коленчатого вала, мм
Номинальное значение | 0.70 ÷ 0.330
Предельное допустимое значение | 0.4
Рабочий зазор в шатунном подшипнике, мм
Номинальное значение, SOHC/DOHC | 0.010 ÷ 0.038/0.02 ÷ 0.046
Предельное допустимое значение | 0.05

Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники подшипники

Предельное допустимое значение прогиба вала, мм | 0.035
Предельная допустимая величина овальности коренной шейки, мм | 0.02
Предельная допустимая конусность коренной шейки, мм | 0.07
Предельный допустимый припуск на шлифовку коренной шейки, мм | 0.25
Диаметр коренных шеек, мм
Стандартный размер | 59.992 ÷ 60.008
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.03 мм) | 59.962 ÷ 59.978
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.05 мм) | 59.942 ÷ 59.958
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.25 мм) | 59.742 ÷ 59.758
Толщина вкладышей коренных подшипников в средней части, мм
Стандартный размер
Вкладыши 1-го и 5-го подшипников | 1.998 ÷ 2.011
Вкладыши 2-го, 3-го и 4-го подшипников | 2.000 ÷ 2.013
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.03 мм)
Вкладыши 1-го и 5-го подшипников | 2.017 ÷ 2.020
Вкладыши 2-го, 3-го и 4-го подшипников | 2.019 ÷ 2.022
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.05 мм)
Вкладыши 1-го и 5-го подшипников | 2.027 ÷ 2.030
Вкладыши 2-го, 3-го и 4-го подшипников | 2.029 ÷ 2.032
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.25 мм)
Вкладыши 1-го и 5-го подшипников | 2.127 ÷ 2.130
Вкладыши 2-го, 3-го и 4-го подшипников | 2.129 ÷ 2.132
Величина осевого люфта в центральном (упорном) подшипнике, мм
Номинальное значение | 0.030 ÷ 0.115
Предельное допустимое значение | 0.25
Рабочие зазоры в коренных подшипниках, мм
Номинальное значение | 0.010 ÷ 0.030
Предельное допустимое значение | 0.040
Диаметр шатунных шеек, SOHC/DOHC, мм
Стандартный размер | 51.984 ÷ 52.000/47.984 ÷ 48.000
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.03 мм) | 51.954 ÷ 51.970/47.954 ÷ 47.970
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.05 мм) | 51.934 ÷ 51.950/47.934 ÷ 47.950
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.25 мм) | 51.734 ÷ 51.750/47.734 ÷ 47.750
Толщина вкладышей шатунных подшипников в средней части, мм
Стандартный размер
Двигатели SOHC | 1.492 ÷ 1.501
Двигатели DOHC | 2.000 ÷ 2.013
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.03 мм)
Двигатели SOHC | 1.510 ÷ 1.513
Двигатели DOHC | 1.505 ÷ 1.508
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.05 мм)
Двигатели SOHC | 1.520 ÷ 1.523
Двигатели DOHC | 1.515 ÷ 1.518
Ремонтный размер (с уменьшением на 0.25 мм)
Двигатели SOHC | 1.620 ÷ 1.623
Двигатели DOHC | 1.615 ÷ 1.618

Система смазки

Общие параметры
Объем при смене двигательного масла, л
Двигатели SOHC | 4.5
Двигатели DOHC | 5.2
Масляный насос
Тип | Роторный, трохоидного типа, с внутренним зацеплением
Число зубьев
Внутренняя шестерня (ротор) | 9
Наружная шестерня (ротор) | 10
Диаметр наружного ротора, мм | 78
Толщина наружного ротора, мм
Двигатели SOHC | 9
Двигатели DOHC | 10
Величина зазора между вершинами зубьев роторов, мм
Номинальное значение | 0.04 ÷ 0.14
Предельное допустимое значение | 0.18
Величина зазора между образующей поверхностью наружного ротора и корпусом, мм
Номинальное значение | 0.10 ÷ 0.175
Предельное допустимое значение | 0.20
Величина осевого люфта внутреннего ротора, мм
Номинальное значение | 0.02 ÷ 0.07
Предельное допустимое значение | 0.12
Расходно-напорная характеристика насоса при различных оборотах двигателя и температуре масла 80°С
Двигатели SOHC
600 об/мин | 4.2 л/мин на 98 кПа
5000 об/мин | 42.0 л/мин на 294 кПа
Двигатели DOHC
600 об/мин | 4.6 л/мин на 98 кПа
5000 об/мин | 47.0 л/мин на 294 кПа

Масляный фильтр

Тип | Полнопоточный
Общая площадь фильтрующего элемента, см2 | 1000
Давление срабатывания перепускного клапана, кПа | 156
Наружный диаметр, мм | 80
Высота, мм | 70
Диаметр присоединительной резьбы | М20 х1.5

Маслоохладитель (только двигатели DOHC)

Тип | Водомасляный
Диаметр, мм | 10
Размер теплообменника, мм | 93

Редукционный клапан в магистрали гидравлических корректоров клапанных зазоров

Давление срабатывания, кПа | 69
Свободная длина клапанной пружины, мм
Двигатели SOHC | 71.8
Двигатели DOHC | 73.7
Длина клапанной пружины в рабочем состоянии, мм
Двигатели SOHC | 54.7
Двигатели DOHC | 54.7
Усилие предварительного сжатия при установке, Н
Двигатели SOHC | 77.08
Двигатели DOHC | 93.2

Датчик давления масла

Тип | Мембранно-контактный
Давление срабатывания, кПа (кГ/см2) | 14.7 (0.15)
Предельное давление, кПа (кГ/см2) | более 981 (10.0)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Приведены также в тексте Главы на сопроводительных иллюстрациях.

Болты головки цилиндров
В крестовом порядке
Стадия | 1 29 Нм
Стадия | 2 69 Нм
Стадия 3 | отвернуть на пол оборота
Стадия 4 | отвернуть еще на пол оборота
Стадия 5 | средние 2 болта 34 Нм, остальные 4 болта 15 Нм
Стадия 6 | 90°
Стадия 7 | 90°
Болты крышек коренных подшипников коленвала
10 мм | 47±3 Нм
8 мм | 25±2 Нм
6 мм | 6.4 Нм
Болты крышек шатунов
Стадия 1 | 21-23 Нм
Стадия 2 | 43-46 Нм
Маховик/приводной диск | 69-75
Масляный насос к блоку цилиндров | 6
Поддон картера | 5
Пробка поддона картера | 44
Корзина сцепления к маховику | 14-17
Шкив коленвала | 122-137
Шестерня распредвала | 73-83
Крышка постели распредвала
модели без турбокомпрессора
М6 | 10
М8 | 18
модели с турбокомпрессором | 18-22
Крышка рычагов распредвала
модели без турбокомпрессора | 4-6
модели с турбокомпрессором | 5
Впускной трубопровод к головке цилиндров | 23-27
Выпускной трубопровод к головке цилиндров | 34-44
Свечи зажигания | 21
Лямбда-зонд
модели без турбокомпрессора | 18-24
модели с турбокомпрессором | 41-47
Датчик детонации
модели без турбокомпрессора | 21-26
модели с турбокомпрессором | 6