Снятие и установка компонентов SRS

Модуль управления (ECU)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Произведите отключение SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Модуль управления расположен под крышкой в передней части центральной консоли. 3. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов.
4. Отсоедините электропроводку модуля водительской подушки безопасности, - контактные разъемы АВ3 и АВ8 в основании рулевой колонки.
| Электропроводку SRS легко определить по ярко-желтому цвету изоляции.
5. Снимите ящик консоли. 6. Отсоедините электропроводку от модуля управления SRS.
7. Действуя строго в определенном порядке, отпустите болты крепления модуля управления SRS (болты оснащены головками типа TORX). |
8. Аккуратно снимите ECU SRS. 9. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы НОВЫЕ болты крепления модуля были затянуты с требуемым усилием. 10. Удостоверьтесь в надежности фиксации контактных разъемов, затем активируйте SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).

Пружинный кабельный барабан
Контактный барабан входит в состав сборки комбинированных подрулевых переключателей (см. Раздел Снятие и установка сборки комбинированных подрулевых переключателей Главы Подвеска и рулевое управление).
Модуль водительской подушки безопасности
См. Раздел Снятие и установка модуля подушки безопасности Главы Подвеска и рулевое управление.
Датчики передних подушек безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите соответствующее переднее колесо и локер защиты его арки. 3. Отсоедините электропроводку от датчика передней подушки безопасности. 4. Отдайте две крепежных гайки и снимите датчик. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. 6. В заключение активируйте SRS и удостоверьтесь в исправности срабатывания ее контрольной лампы (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).

Модуль передней пассажирской подушки безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите сборку вещевого ящика. 3. Отсоедините электропроводку модуля пассажирской подушки (желтая изоляция).
4. Выверните 7 крепежных болтов и аккуратно снимите модуль подушки безопасности. |
5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы НОВЫЕ болты крепления модуля были затянуты с требуемым усилием. 6. Удостоверьтесь в надежности фиксации контактных разъемов, затем активируйте SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).

Боковые подушки безопасности
Модули боковых подушек вмонтированы в спинки передних сидений и в случае необходимости заменяются в сборе с последними.
Датчики боковых подушек безопасности

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Снимите панель отделки соответствующей передней стойки. 3. Выверните два крепежных болта и снимите датчик. 4. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепеж был затянут с требуемым усилием. 5. Активируйте SRS и удостоверьтесь в исправности срабатывания ее контрольной лампы (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).