Снятие, обслуживание и установка тросовой тяги привода переключения режимов двухступенчатого редуктора

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рычаг переключения режимов (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рычага переключения режимов «Hi/Lo» дополнительного двухступенчатого редуктора). 2. Снимите корпус воздухоочистителя с рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания и выпуска).
| 3. Снимите пружинное стопорное кольцо и извлеките штифт крепления тросовой тяги. А — Пружинное стопорное кольцо В — Штифт С — Гайка
4. Отпустите крепежную гайку и высвободите тросовую тягу из опорного кронштейна.
| 5. Извлеките тягу из-под автомобиля.
6. Проверьте тягу на наличие повреждений, в случае необходимости произведите ее замену.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в исправности переключения режимов «Hi» и «Lo». В случае необходимости произведите регулировку приводной тяги (см. ниже). 2. Удостоверьтесь в плавности хода приводного троса. В случае выявления точек заклинивания произведите необходимый восстановительный ремонт, либо замените сборку тяги.

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Переведите рычаг переключения режимов в положение «Hi». 2. Снимите рукоятку рычага переключения режимов (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рычага переключения режимов «Hi/Lo» дополнительного двухступенчатого редуктора). 3. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). 4. Ослабьте гайку. 5. Убедитесь, что трансмиссия находится в положении «Hi», - в случае необходимости добейтесь требуемого результат путем оттягивания тросовой тяги, затем затяните гайку с требуемым усилием (18 Нм). 6. Проверьте исправность переключения режимов 2-ступенчатого редуктора, в случае необходимости повторите регулировку.