Снятие, проверка состояния компонентов и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки крепления к поперечной балке подвески домкратной пластины и штанги стабилизатора поперечной устойчивости

1 — Штанга стабилизатора 2 — Поперечная балка | 3 — Домкратная пластина

Проследите за правильностью посадки и соответствием цветовой маркировки резиновых втулок на штанге стабилизатора поперечной устойчивости

1 — Посадочная метка на штанге стабилизатора | 2 — Цветная идентификационная метка

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Снимите установленную с нижней стороны передней поперечной балки домкратную пластину. 3. Выверните боты хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечной балке.
| 4. Выверните болты крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески. И извлеките штангу стабилизатора поперечной устойчивости из-под автомобиля.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте резиновые втулки на наличие признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений, замените вышедшие из строя компоненты. 2. Проверьте стойки стабилизатора на наличие деформаций, трещин и прочих повреждений, оцените плотность посадки резинометаллических втулок. В случае необходимости замените стойки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Самоконтрящиеся гайки подлежит замене в обязательном порядке!
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы установочные метки на резиновых втулках хомутов крепления штанги стабилизатора к поперечной балке оказались правильным образом совмещены с посадочными метками на штанге, также проследите за соответствием цвета маркировки втулок цвету посадочных меток на штанге. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием.