Снятие и установка регуляторов стеклоподъемников

Детали установки регулятора дверного стеклоподъемника

1 — Направляющий желоб оконной рамы 2 — Стекло 3 — Направляющий желоб оконной рамы 4 — Приводной электромотор 5 — Сборка регулятора стеклоподъемника |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки соответствующей двери. 2. Отделите от регулятора и снимите оконное стекло. 3. Снимите передний и задний направляющие желоба оконной рамы. 4. Выверните болты крепления регулятора стеклоподъемника. 5. Снимите сборку регулятора.

Установка производится в обратном порядке, - не забудьте предварительно смазать контактные и поворотные узлы регулятора.