Обслуживание привода переключения передач

Снятие рычагов переключения РКПП
Снятие панелей отделки центральной консоли

1 — Кнопка 2 — Чехол 3 — Панель отделки консоли |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рукоятку рычага переключения раздаточной коробки (двухрядная коробка). Снимите рычаг. |
2. Снимите переднюю и заднюю секции центральной консоли.
3. Отсоедините электропроводку датчика-выключателя контрольной лампы активации полноприводного режима (модели с отключаемым приводом задних колес). |
4. Снимите с рычага рукоятку и защитный чехол.
5. Выверните крепежные винты и снимите основание защитного чехла рычага. |
6. Снимите возвратную пружину с шарнира и карбюратора механизма переключения передач. |
7. Отсоедините от кронштейна переключения стойку.
8. Отсоедините от шарнира приводную тягу. |
9. Извлеките из корпуса резиновую подушку. 10. Снимите рычаг переключения передач.

Разборка
Порядок снятия компонентов рычажной сборки

1 — Фиксирующая проволока 2 — Защитный чехол 3 — Стопорное кольцо 4 — Уплотнительное кольцо 5 — Втулка 6 — Втулка рычага 7 — Штифт |

Снятие компонентов со стойки рычага переключения

1 — Проставка 2 — Втулка 3 — Резиновая подушка |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите со стойки переключения резиновую подушку. 2. Выверните из рычага болт крепления возвратной тяги. 3. Удалите фиксирующую проволоку.
4. Снимите тягу с рычага.. |
5. Снимите пыльник. 6. Удалите стопорное кольцо. 7. Отделите рычаг переключения от стойки.
8. Снимите пыльник рычага. |
9. Действуя в порядке, указанном на сопроводительной иллюстрации, снимите компоненты рычажной сборки. 10. Снимите со стойки рычага проставку, втулку и резиновую подушку.

Проверка
Внимательно проверьте состояние всех компонентов рычажной сборки (втулка, подушка, проставка, чехол, тяги, рычаг, пружин). Изношенные и поврежденные детали замените.
Сборка
Установка рычага переключения на стойку

1 — Стойка 2 — Стопорное кольцо 3 — Втулка 4 — Рычаг 5 — Защитный чехол 6 — Уплотнительное кольцо |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно промойте все детали. 2. Установите на стойку рычага резиновую подушку, втулку и проставку. 3. Установите на рычаг защитный чехол, стопорное кольцо, новое уплотнительное кольцо, втулку, втулку рычага и штифт.
| Внутреннюю поверхность втулки перед установкой следует смазать консистентной смазкой типа SUNLIGHT №2.
4. Установите рычаг переключения на стойку. 5. Установите стойку стопорное кольцо.
6. Закрепите чехол на рычаге проволочным фиксатором. |
7. Проденьте в отверстие чехла тягу.
8. Подсоедините тягу к рычагу переключения. Затяните крепеж с требуемым усилием (9 ÷ 15 Нм). |
9. Установите на тягу втулку и проставку, предварительно смазав их консистентной смазкой типа SUNLIGHT №2.

| Подсоединение тяги к рычагу переключения

| Тяга устанавливается в соответствии с иллюстрацией.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Переведите рычаг в нейтральное положение. 2. Установите рычаг в салоне автомобиля. 3. Установите защитный чехол и наверните на рычаг рукоятку. 4. При соответствующей комплектации подсоедините электропроводку к датчику-выключателю активации полного привода. 5. Установите панель отделки центральной консоли. 6. Наверните рукоятку на рычаг переключения раздаточной коробки. 7. Посадите в корпус резиновую подушку. Затяните крепеж с требуемым усилием (9 ÷ 15 Нм). 8. Подсоедините тягу к шарниру переключения, - затяните крепеж с требуемым усилием (9 ÷ 15 Нм).
9. Подсоедините стойку к кронштейну. |