Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки

Конструкция картера трансмиссионной сборки

1 — Картер трансмиссии 2 — Уплотнительная прокладка 3 — Сливная пробка 4 — Наружное пружинное стопорное кольцо 5 — Ведомая шестерня спидометра 6 — Шайба 7 — Вал спидометра 8 — Наружное пружинное стопорное кольцо 9 — Сальник 10 — Хомут 11 — Кронштейн ограничителя раскачивания силового агрегата 12 — Фиксатор | 13 — Щуп измерения уровня масла 14 — Уплотнитель (коробка с дополнительным редуктором) 15 — Картер трансмиссии (коробка с дополнительным редуктором) 16 — Кронштейн A приводного троса переключения Hi/Lo (коробка с дополнительным редуктором) 17 — Кронштейн B приводного троса переключения Hi/Lo (коробка с дополнительным редуктором) Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 44

Порядок и усилия затягивания стяжных болтов полукартеров РКПП

СНЯТИЕ

Коробки без дополнительного двухступенчатого редуктора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите педаль сцепления (см. Главу Сцепление). 3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
| 4. Выверните болты крепления подшипников.
| 5. Снимите заднюю пластину первичного вала.
| 6. С целью предотвращения повреждения сальников обмотайте изоляционной лентой шлицы привода правого и левого приводных валов.
| 7. Отпустив стяжные болты и гайки, разделите корпус трансмиссии на левую и правую половины.
| 8. Извлеките из левого полукартера трансмиссии сборку вала ведущей шестерни главной передачи.
| В случае необходимости подденьте неподдающуюся извлечению сборку рукояткой молотка.
9. Извлеките сборку первичного вала.
| 10. Извлеките сборку дифференциала. Постарайтесь не перепутать наружные стопорные кольца правого и левого роликовых подшипников и не повредить сальник держателя.

Модели с дополнительным двухступенчатым редуктором

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите педаль сцепления (см. Главу Сцепление). 3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
| 4. Снимите держатель входного вала. A Держатель входного вала B Входной вал
5. Снимите датчик-выключатель режимов «Hi/Lo» (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей).
| 6. При помощи специальной выколотки ST 398791700 извлеките крепежный штифт и снимите исполнительный рычаг переключения «Hi/Lo». A — Штифт B — Рычаг переключателя «Hi/Lo»
7. Снимите заднюю пластину первичного вала. 8. С целью предотвращения повреждения сальников обмотайте изоляционной лентой шлицы привода правого и левого приводных валов. 9. Отпустив стяжные болты и гайки, разделите корпус трансмиссии на левую и правую половины. 10. Извлеките из левого полукартера сборку вала ведущей шестерни главной передачи.
| При тугой посадке воспользуйтесь, например, рукояткой молотка.
| 11. Немного приподняв сборку первичного вала, снимите вилку переключателя «Hi/Lo» вместе с его валом и шайбой.
| В случае необходимости подденьте неподдающуюся извлечению сборку рукояткой молотка.
A — Вилка переключения «Hi/Lo» B — Сборка входного вала
| 12. Извлеките сборки первичного и входного валов.
| Входной и первичный валы отделяются друг от друга, - не уроните компоненты!
A — Сборка первичного вала B — Сборка входного вала
13. Извлеките сборку дифференциала. Постарайтесь не перепутать наружные стопорные кольца правого и левого роликовых подшипников и не повредить сальник держателя. 14. Внимательно изучите обе секции картера на наличие трещин, повреждений и признаков развития утечек масла.

УСТАНОВКА

Модели без дополнительного двухступенчатого редуктора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смоченной в бензине ветошью тщательно протрите сопрягаемые поверхности полукартеров трансмиссии, полностью удалив с них следы смазки, масла и грязевые отложения. 2. Установите сборку переднего дифференциала. 3. Установите сборку первичного вала. Установите игольчатый подшипник, проследив за попаданием штифта картера в приемное отверстие. 4. Установите сборку вала ведущей шестерни. Установите игольчатый подшипник, проследив за попаданием штифта картера в приемное отверстие. 5. Нанесите герметик типа Three Bond 1215 на сопрягаемой поверхности и прижмите друг к другу полукартеры трансмиссии, - проследите, чтобы между полукартерами не оказались зажаты регулировочные шайбы ведущей шестерни задней передачи и держателя входного вала. Удостоверьтесь, что шестерня спидометра правильным образом вошла в зацепление. 6. Действуя строго в определенном порядке, затяните с требуемым усилием 17 стяжных болтов.
| Болты вводятся снизу, гайки наворачиваются сверху.
6. Затяните с требуемым усилием (29 Нм) болты крепления шарикового подшипника вала ведущей шестерни.
| 7. Отрегулируйте люфт зацепления гипоидного колеса и преднатяг роликового подшипника, - воспользуйтесь специальным стопорным приспособлением ST 498427100.
| 8. Положите трансмиссию левой стороной вниз и установите груз ST1 399780104 на чашку подшипника и при помощи ключа ST2 499787000 вверните внизу в левый полукартер трансмиссии держатель. Подсоедините к цапфе первичного вала рукоятку ST3 499927100, включите 4-ю или 5-ю передачу и несколько раз проверните вал. Проворачивая вал рукояткой, вворачивайте держатель до момента возникновения слабого сопротивления поворачиванию ключа ST2, свидетельствующего о входе гипоидного колеса в зацепление с ведущей шестерней главной передачи. Для гарантии обеспечения нормального пятна контакта шестерен повторите описанную процедуру несколько раз.
| 9. Снимите груз ST1 и, не устанавливая уплотнительное кольцо, вверните держатель в правый полукартер трансмиссии, - продолжайте вворачивать держатель до момента возникновения сопротивления.
10. Установите стопорную пластину и с целью обеспечения требуемого люфта зацепления, на 1.5 зубца пластины отпустите нижний держатель, на туже величину подтянув верхний.
| Переворачивание пластины приводит к смещению зубьев на 1/2 длины зуба.
12. Временно затяните обе стопорные пластины и пометьте положение держателей относительно пластин. 13. Проворачивая первичный вал, легонько обстучите держатель молотком с мягким бойком. 14. Проверьте и отрегулируйте люфт зацепления и пятно контакта зубьев гипоидной шестерни (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала), затем снимите стопорную пластину.
| 41 Отпустив держатель, посадите в открывшуюся приемную канавку уплотнительное кольцо, затем верните держатель в прежнее положение и затяните с требуемым усилием стопорную пластину. Повторите описанную процедуру для второго держателя.
42 Подберите заднюю пластину первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП). 43 Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Модели с дополнительным двухступенчатым редуктором

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов с учетом особенностей, описанных в подразделе, посвященном установке картера трансмиссионной сборки на моделях без двухступенчатого редуктора.