Снятие, проверка состояния и установка комбинированных подрулевых переключателей

Левый комбинированный подрулевой переключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Левый комбинированный подрулевой переключатель предназначен для управления функционированием указателей поворотов и переключения режимов функционирования фар.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Правый комбинированный подрулевой переключатель служит для управления функционированием очистителей и омывателей стекол (см. Главу Кузов). 2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов).
| 3. Отпустите крепежные винты, стягивающие верхнюю и нижнюю крышки кожуха рулевой колонки.
| 4. Отсоедините от сборки комбинированных подрулевых переключателей электропроводку, затем выверните крепежный винт и снимите правый подрулевой переключатель.
5. Установка производится в обратном порядке.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами контактных разъемов переключателя в каждом из положений последнего (см. таблицу 34).
2. Неисправный переключатель замените.

Таблица 34

Правый комбинированный подрулевой переключатель
Правый комбинированный подрулевой переключатель служит для управления функционированием очистителей и омывателей стекол (см. Главу Кузов).
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите крепежный винт и снимите крышку кожуха рулевой колонки.
| 2. Отсоедините от сборки комбинированных подрулевых переключателей электропроводку, затем выверните крепежный винт и снимите правый подрулевой переключатель.
3. Установка производится в обратном порядке.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами контактного разъема переключателя в каждом из положений последнего (см. таблицу 35).
| 2. Для проверки исправности активации интервального режима стеклоочистителя переведите рычаг переключателя в соответствующее положение и установите продолжительность паузы на максимум (см. Главы 11 и «Органы управления и приемы эксплуатации»), затем подключите батарею между клеммами №№ 16 и 2 контактного разъема переключателя и замерьте напряжение между клеммами №№ 7 и 2 (измерение проводите после второй остановки стеклоочистителей). Сравните результаты измерений с приведенной на иллюстрации картой.
3. Неисправный переключатель замените.

Таблица 35