Замена сальника кожуха удлинения АТ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в отсутствии утечек ATF в районе входа в трансмиссию карданного вала. В случае необходимости замените сальник кожуха удлинения АТ (см. далее). 2. Тщательно очистите трансмиссию снаружи. 3. Выверните сливную пробку и слейте ATF, затем заверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием. 4. Снимите сборку задней секции системы выпуска отработавших газов с глушителем. 5. Снимите крышку термозащитного экрана. 6. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление). 7. При помощи съемника ST 398527700 извлеките старый сальник. 8. При помощи оправки ST 498057300 посадите новый сальник в корпус удлинения трансмиссии. 9. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.