Спецификации

Аккумуляторная батарея
Тип аккумуляторной батареи
Европа и Северная Америка
4-цилиндровые модели с РКПП | 55D23L, 48 А/ч
Модели с АТ
Модели 2.0 л | 65D23L, 52 А/ч
Модели 2.5 л | 75D23L, 52 А/ч
6-цилиндровые модели | 75D23L, 52 А/ч
Прочие страны
4-цилиндровые модели | 34B19L, 27А/ч
6-цилиндровые модели | 55D23L, 48 А/ч
Номинальное значение плотности электролита при 20°С*, ед | 1220 ÷ 1290
* Перерасчет по формуле: S = S20 +0.0007?(Т - 20), где: S20 - номинальное значение (при температуре 20°С), Т - температура, при которой производится измерение.
Система зажигания
Схема расположения цилиндров |
Общие параметры
Угол опережения зажигания, град. (при об/мин)
Модели 2.0 и 2.5 л | 10 ± 10 перед ВМТ (700)
Модели 3.0 л
2001 г. вып. | 10 ± 8 перед ВМТ (600)
2002 г. вып. | 10 ± 3 перед ВМТ (600)
Катушки зажигания
Тип
Модели 2.0 и 2.5 л | FH0137, изготовитель - Diamond
Модели 3.0 л | FK0140, изготовитель - Diamond
Сопротивление обмоток катушек зажигания (см. иллюстрации 7.5 и 7.6), Ом
Первичные обмотки (между клеммами 1 - 2 и 2 - 4) | 0.73 ± 10%
Вторичные обмотки (между клеммами А - В и С - D) | 12800 ± 15%
Свечи зажигания и ВВ электропроводка
Тип свечей зажигания
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru
С каталитическим преобразователем Champion | RC10YC4 или NGK BKR5E-11
Без каталитического преобразователя | NGK BKR6E
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD II |
Стандартные Champion | RC10YC4
Альтернативные Champion | RC8YC4, NGK BKR6E-11 или Nippondenso K20PR-U11
Модели 3.0 л | NGK PLFR6A-11
Величина межэлектродного зазора, мм
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD II | 1.0 ÷ 1.1
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru
С каталитическим преобразователем | 1.0 ÷ 1.1
Без каталитического преобразователя | 0.7 ÷ 0.8
Модели 3.0 л | 1.0 ÷ 1.1
Система заряда
Генератор
Тип
Модели 2.0 и 2.5 л
Модели 3.0 л | LR190-742, трехфазный с вращающейся обмоткой - Mitsubishi Electric
Полярность заземления | «-»
Напряжение, В/Ток отдачи, А
Модели 2.0 и 2.5 л | 12/90
Модели 3.0 л | 12/100
Способ подключения якоря | 3-фазное, звезда
Выпрямление | Полное, на 8 диодах
Направление вращения | По часовой стрелке (на виде со стороны шкива)
Ток отдачи, не менее, А
Модели 2.0 и 2.5 л
При оборотах двигателя 1500 мин-1 | 36
При оборотах двигателя 2500 мин-1 | 65
При оборотах двигателя 5000 мин-1 | 86
Модели 3.0 л
При оборотах двигателя 1500 мин-1 | 43
При оборотах двигателя 2500 мин-1 | 76
При оборотах двигателя 5000 мин-1 | 100
Регулируемое напряжение при 20°С, В | 14.1 ÷ 14.8
Наружный диаметр контактного кольца генератора, мм
Номинальное значение | 22.7
Предельное допустимое значение | 22.1
Сопротивление между контактными кольцами, Ом | 2.7 ÷ 3.2
Длина щеток, мм
Номинальное значение | 18.5
Предельное допустимое значение | 5.0
Система запуска
Стартер
Тип
Модели 2.0 и 2.5 л
Модели с РКПП | M000T83981, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi
Модели с AT | M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi
Модели 3.0 л
2001 г. вып. | TN128000-8321, с редуктором, изготовитель - Nippondenso Tennessee
2002 г. вып. | M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi
Стартеры | Nippondenso
Напряжение, В/Мощность, кВт | 12/1.4
Направление вращения | Против часовой стрелки (на виде со стороны шестерни)
Количество зубьев шестерни | 9
Параметры стартера, работающего без нагрузки
Напряжение, В | 11
Ток, А | Не более 90
Частота вращения, об/мин | Не менее 2900
Параметры стартера, работающего под нагрузкой
Напряжение, В | 8
Ток, А | Не более 370
Крутящий момент, Нм | 13.7
Частота вращения, об/мин | Не менее 880
Параметры блокировки стартера
Напряжение, В | 5
Ток, А | Не более 1050
Крутящий момент, Нм | Не менее 27.5
Наружный диаметр коллектора якорной сборки, мм
Номинальное значение | 30
Предельное допустимое значение | 29
Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм
Номинальное значение | 0.05
Предельное допустимое значение | 0.10
Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм
Номинальное значение | 0.6
Предельное допустимое значение | 0.2
Длина угольных щеток, мм
Номинальное значение | 17.0
Предельное допустимое значение | 11.5
Стартеры Mitsubishi
Напряжение, В/Мощность, кВт
M000T83981 | 12/1.0
M001T86381 | 12/1.4
Направление вращения | Против часовой стрелки (на виде со стороны шестерни)
Количество зубьев шестерни
M000T83981 | 8
M001T86381 | 9
Параметры стартера, работающего без нагрузки
Напряжение, В | 11
Ток, А | Не более 90
Частота вращения, об/мин
M000T83981 | Не менее 2800
M001T86381 | Не менее 2400
Параметры стартера, работающего под нагрузкой
M000T83981
Напряжение, В | 7.5
Ток, А | 300
Крутящий момент, Нм | Не менее 8.6
Частота вращения, об/мин | Не менее 920
M001T86381
Модели 2.0 и 2.5 л с AT
Напряжение, В | 7.7
Ток, А | 400
Крутящий момент, Нм | Не менее 16.0
Частота вращения, об/мин | Не менее 740
Модели 3.0 л
Напряжение, В | 8
Ток, А | Не более 280
Крутящий момент, Нм | 13.7
Частота вращения, об/мин | Не менее 980
Параметры блокировки стартера
M000T83981
Напряжение, В | 4
Ток, А | Не более 650
Крутящий момент, Нм | Не менее 14.7
M001T86381
Модели 2.0 и 2.5 л с AT
Напряжение, В | 3.5
Ток, А | Не более 940
Крутящий момент, Нм | Не менее 28.9
Модели 3.0 л
Напряжение, В | 3
Ток, А | Не более 780
Крутящий момент, Нм | Не менее 21.8
Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм
Номинальное значение | 0.05
Предельное допустимое значение | 0.10
Глубина подрезки изоляции между ламелям и коллектора, мм | 0.5
Длина угольных щеток, мм
Номинальное значение | 12.3
Предельное допустимое значение | 7.0
Усилие, развиваемое щеточными пружинами, Н
Номинальное значение (новая щетка) | 21.6
Предельное допустимое значение | 5.9
Вылет приводной шестерни, мм | 0.5 ÷ 2.0
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Гайки прижимной планки аккумуляторной батареи | 3.4
Свечи зажигания | 21
Болты крепления модуля(ей) зажигания
Модели 2.0 и 2.5 л | 6.4
Модели 3.0 л | 16
Гайка шкива генератора | 63.7
Стяжные болты крышек генератора | 3.1
Болты крепления стартера | 50