Проверка и регулировка высоты положения и свободного хода педали ножного тормоза

Высота педали

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте высоту положения педали ножного тормоза над панелью пола. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку. 2. Корректировка высота положения тормоза производится путем регулриовки штока толкателя вакуумного усилителя тормозов (см. Раздел Регулировка штока толкателя ГТЦ/вакуумного усилителя тормозов).

Свободный ход (люфт) педали
Проверка свободного хода педали ножного тормоза

1 — Шток толкателя вакуумного усилителя тормозов 2 — Контргайка 3 — Штифт 4 — Люфт штифта 5 — Разрезной палец 6 — Люфт педали (1 ÷ 3 мм) |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените величину свободного хода (люфта) педали ножного тормоза. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую регулировку. 2. Регулировка величины люфта педали производится путем корректировки положения датчика-выключателя стоп-сигналов, - не вращайте датчик-выключатель. Закончив регулировку, затяните контргайку датчика-выключателя с требуемым усилием (6 ÷ 10 Нм).