Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Выверните болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к балке подвески. 3. Выверните болты крепления штанги стабилизатора к нижним рычагам подвески. 4. Демонтируйте поддомкратную пластину поперечной балки и снимите стабилизатор. 5. Установка производится в обратном порядке.

| Окончательное затягивание болтов производится после опускания автомобиля на землю! Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.