Снятие, установка и регулировка замка капота

Схема организации дистанционного привода отпускания защелки замка капота

1 — Замковая сборка 2 — Рычажная сборка 3 — Приводной трос 4 — Крышка 5 — Сборка рукоятки рычага привода 6 — Ударник | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 6.4 Т2: 32

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот.
| 2. Выверните крепежные болты, снимите замковую сборку и отсоедините от защелки трос дистанционного привода.
3. Оцените состояние ударника замка, проверьте исправность функционирования страховочного рычага и плавность хода всех движущихся компонентов, в случае необходимости произведите соответствующие корректировки, либо замените замковую сборку. 4. Установка производится в обратном порядке, - трущиеся компоненты замка предварительно смажьте консистентной смазкой, проследите за правильностью подсоединения приводного троса. 5. Удостоверьтесь в исправности функционирования замка, в случае необходимости произведите регулировку (см. ниже).

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Отпустите крепежные болты и подкорректируйте соответствующим образом положение замковой сборки.